
*****************************************************************************

			RAM disk Saver/Loader VERZE 1.1

			  PROTON SOFTWARE  12.10.1991

*****************************************************************************

   Program zajišťuje komunikaci mezi FD a nesystémově použitým  nezáloho-
vaným RAM diskem ("Pezik").

(Pozn.: Komunikaci mezi FD a nezálohovaným i zálohovaným RAM diskem až do
        kapacity 1 MB umožňuje  verze 2.1,  která je součástí  grafického  
        programu MZ PAINT v.3.5.)

   Po spuštění se program ohlásí  hlavičkou  s  údajem  o  verzi  a  datu
dokončení. Dále vypíše typ, kapacitu a  aktivní  stránky  připojeného RAM
disku.

      K dispozici jsou dva režimy práce s obsahem RAM disku:

 - Práce s celým RAM diskem nebo jeho částí (nejmenší částí RAM disku  je
   tzv. stránka  -  64KB).

   Syntaxe: RDF povel jméno [stránka ... ]

Povely:

   S  (save)	  : Uložení RAM disku na FD do souboru se zadaným  jménem
		    a příponou .RDF. Bez uvedení stránek se  ukládá  celý
		    RAM disk.
   SN (save name) : Stejný význam jako S,  pouze  se  program  dotáže  na
		    jméno vytvářeného souboru. Toto jméno  je  zapsáno  v
		    prvním (informačním) sektoru a je  přístupné  povelem
		    TYPE v CP/M. 
   L  (load)      : Načtení obsahu souboru zadaného jména na RAM disk.Bez
		    uvedení stránek se data uloží tak,jak byla do souboru
		    zapsána. Případné uvedené stránky se považují za nové
		    cílové stránky.To znamená, že první stránka v souboru
		    bude načtena do první uvedené stránky atd.
   V  (verify)    : Porovná obsah souboru s obsahem RAM disku.

   Stránky pro předcházející povely se zadávají buď přímo číslem (např. 0
   1  2 ... nebo E8  E9  EA ...)  nebo intervalem (např. 0-2 nebo E8-EA).

 - Práce s částí stránky a se soubory .MZF

   Syntaxe: RDF povel jméno.přípona [stránka]

Povely:

   W  (write)     : Uloží  do souboru daného jména a přípony  část  první
	            (nebo  zadané  stránky).  Pokud  bude  zadána přípona
	            .MZF, bude program vytvářet  regulérní soubor s touto
	            příponou.Proto je nutné(kromě  parametrů bloku dat na
	            RAM disku) zadat i parametry .MZF souboru.
   R  (read)     : Opak povelu Write - opět je možné načíst soubor .MZF.

   Syntaxe: RDF I [dsk:]

   I  (info)     : Informace  o souborech .MZF  na aktuálním nebo zadaném
		   disku.

-------------------------------------------------------------------------
