
	TABULKA RIDICICH ZNAKU D-100
|---------------------------------------------|
|	-RIZENI POHYBU PAPIRU.-               |
|					      |
|	LF	0A	posun o 1 radek       |
|	FF	0C	posun o 1 list        |
|	CR	0D	navrat voziku         |
|       BS      08      backspace             |
|					      |
|	-RIZENI TYPU PISMA-                   |
|					      |
|	SO	0E	prolozene pismo ON    |
|   ESC SO	1B 0E	prolozene pismo ON    |
|     DC 4	14	prolozene pismo OFF   |
|	SI	0F	kompr.pismo ON        |
|   ESC SI 	1B 0F	kompr.pismo ON        |
|    DC 2	12	kompr.pismo OFF       |
|   ESC [	1B 5B	pis.s dvoj.vyskou ON  |
|   ESC \	1B 5C	pis.s dvoj.vy.i sir.  |
|   ESC 7	1B 37	tisk v jednom smeru   |
|   ESC 3	1B 33	OFF tisku jednducheho |
|			s dvoj.vys.i sir.,    |
|			a i s dvoj.vys.i sir. |
|   ESC E	1B 45	tucne pismo ON        |
|   ESC F	1B 46	tucne pismo OFF       |
|   ESC G	1B 47	pis.s dvoj.pret.ON    |
|   ESC H	1B 48	pis.s dvoj.pret.OFF   |
|   ESC 6	1B 36	semigraficke zn.ON    |
|   ESC 5	1B 35	semigraficke zn.OFF   |
|   ESC 1	1B 31	7-mi jehlickovy plot  |
|   ESC 0	1B 30	10 zn./palec          |
|   ESC 2	1B 32	 6 zn./palec          |
|   ESC 4	1B 34	 5 zn./palec          |
|---------------------------------------------|





          PRIPOJENI TISKAREN K POCITACI SHARP

SHARP	CENTRONICS		TISKARNY

                         CENTRONICS             IRPR
                    VT21200,D100,..| PRT80 || Consul | D100
RDP	STROBE`             1          5         K       1
RD1     D1                  2          13        A       2
RD2     D2                  3          12        B       3
----
RD3     D3                  4          11        C       4
RD4     D4                  5          10        D       5
RD5     D5                  6          9         E       6
RD6     D6                  7          8         F       7
RD7     D7                  8          7         G       8
RD8     D8                  9          6         H       9
IRT     INIT`               31         20                31
STA
GND     GND              19-29      21-25   |IJLNPTV     16


Polarita signalu STROBE se nastavuje na prepinaci SW3
        ON   pro IRPR
        OFF  pro CENTRONICS

Signal INIT je pro IRPR i CENTRONICS na prepinaci SW2
ve stavu OFF.

TISKARNA    INIT                  PREPINACE NA TISKARNE
VT 21200    INIT"LPT:M0,S2,10"    SW1 ON (AUTO CR)
CONSUL      INIT"LPT:M0,S2,13"
 -''-  plynuly rezim :pin W +5V ze SHARPa
            INIT"LPT:M0,S2,27"    -auto CR
D100        INIT"LPT:M0,S2,13"    prep.K201,SW5 ON - ALF
PRT80GS     INIT"LPT:M0,S2,13"    piny 1,2 na GND
                                  ^^ interface CENTRONICS


u [INST] se vkládá
řádek  před  kursor,  klávesou  [CR]  se  vkládá řádek za kurso