                                   - 1 -


E -Popis ridicich kodu PRT-80GS- F


 -LF  Line feed- 
     kod: CHR$(10);	 		0Ah
  posun papiru o 1 radek
     Vzdalenost posuvu je nastavena ridicimi znaky
     ESC 0,ESC 1,ESC2,ESC 3.


 -FF  Form feed- 
     kod: CHR$(12); 			0Ch
  posun papiru o 1 stranku
     Kod FF nastavuje tisk znaku s dvojnasobnou sirkou.
     Rozmer stranky je mozno nastavit ridicim znakem ESC C.


 -CR  Cariage return- 
     kod: CHR$(13);			 0Dh
  navrat voziku
     Po prijeti znaku CR je vytisknut obsah text.bufferu.
     V pripade,ze je nastaven signal Auto line feed na 0,pak
     je automaticky proveden jeste posun o jeden radek.


 -SO  Shift out- 
     kod: CHR$(14);			 0Eh
  zap.prolozeneho pisma
     Tiskarna v dane radce tiskne znaky prolozeneho pisma.
     Tento rezim se rusi po prijeti znaku:DC 4,ESC I,ESC W.


 -SI  Shift in- 
     kod: CHR$(15);			 0Fh
  komprimovane pismo
     Tisk uzkeho pisma (ridici znak ESC E-horizontalne
     srazene pismo nema vliv).Kdyz v rezimu uzkeho pisma prij-
     de povel SO,pak je tisknuto uzke pismo s dvojitou sirkou.


 -DC 1- 
     kod: CHR$(17);			 11h
  logicke nast.rezimu ON-LINE
     Logicke zapnuti zarizeni.
l				- 2 -


 -DC 2- 
     kod: CHR$(18);			 12h
  vyp.komprimovaneho pisma,
     ktere bylo nastaveno pomoci SI.


 -DC 3- 
     kod: CHR$(19);			 13h
  nast.stavu tisk.na OFF-LINE


 -DC 4- 
     kod: CHR$(20);			 14h
  vyp.prolozeneho pisma,
     ktere bylo zapnuto pomoci SO.


 -CAN- 
     kod: CHR$(24);			 18h
  nulovani bufferu radky


 -ESC SO  Shift out- 
     kod: CHR$(27);CHR$(14);		 1B 0E  	27 14
  zap.prolozeneho pisma
     Tiskarna v dane radce tiskne znaky prolozeneho pisma.
     Tento rezim se rusi po prijeti znaku:DC 4,ESC I,ESC W.


 -ESC SI  Shift in- 
     kod:CHR$(27);CHR$(15);		 1B 0Fh		27 15
  komprimovane pismo
     Tisk uzkeho pisma (ridici znak ESC E-horizontalne srazene
     pismo nema vliv).Kdyz v rezimu uzkeho pisma prijde povel SO,
     pak je tisknuto uzke pismo s dvojitou sirkou.


 -ESC !- 
     kod: CHR$(27);"!";CHR$(n);		 1B 21		27 33
     (0 <= n <= 63)
  volba typu pisma
     Rizeni vyberu typu pisma
l				- 3 -


 -ESC #- 
     kod: CHR$(27);"#";			 1B 23		27 35
  Nulovani MSB bitu 
     nastaveneho instrukcemi ESC =,ESC >.


 -ESC -- 
     kod: CHR$(27);"-";CHR$(n);		 1B 2D		27 45
  tisk s podtrzenim
     n=1 nastaveni tisku s podtrzenim (n liche)
     n=0 vypnuti tisku s potrzenim (n sude)


 -ESC 0- 
     kod: CHR$(27);"0";			 1B 32		27 48
  nast.mez. mezi radky na 1/8"


 -ESC 1- 
     kod: CHR$(27);"1";			 1B 31		27 49
  nast.mez. mezi radky na 1/9"
     Nastaveni pro osmijehlickovy graficky rezim.


 -ESC 2- 
     kod: CHR$(27);"2";			 1B 32		27 50
  nast.mez. mezi radky na 1/6"


 -ESC 3- 
     kod: CHR$(27);"3";CHR$(n);		 1B 33		27 50
  nast.mez. mezi radky na n/120"


 -ESC 8- 
     kod: CHR$(27);"8";			 1B 38		27 56
  blok.signalizace konce papiru
     Po prijeti kodu ESC 8 je blokovan signal PE,ktery
     takto nema vliv na prijem znaku a na tisk.Tiskarna
     zustava v rezimu ON-LINE,na strane interface je nastaven
     signal BUSY a LED na celnim panelu signalizuje PE.
l				- 4 -


 -ESC 9- 
     CHR$(27);"9";			 1B 39		27 57
  nast.signalizace konce papiru
     Po prijeti kodu ESC 9 prejde pri signalizaci konce
     papiru tiskarna do rezimu OFF-LINE.


 -ESC <- 
     kod: CHR$(27);"<";			 1B 3C		27 60
  tisk v jednom smeru,v 1 radku
     Tiskne se zleva doprava,nezavisle od puvodni polohy
     tiskove hlavicky.


 -ESC =- 
     kod: CHR$(27);"=";			 1B 3D		27 61
  nastaveni MSB=0


 -ESC >- 
     kod: CHR$(27);">";			 1B 3E		27 62
  nastaveni MSB=1


 -ESC @- 
     kod: CHR$(27);"@";			 1B 40		27 64
  nulovani logiky tiskarny
     Tiskarna je nastavena do vychoziho stavu,jako po zapnuti.


 -ESC C- 
     kod: CHR$(27);"C";CHR$(n);		 1B 43		27 67
     (1 <= n <= 127)
  nast.poctu radku na strance
     Blokuje automaticky posun stranky pred jejim ukoncenim.


 -ESC E- 
     kod: CHR$(27);"E";			 1B 45		27 69
  zap.tucneho pisma
     Tisk se provadi s hustotou 10zn/pal.
l				- 5 -


 -ESC F- 
     kod: CHR$(27);"F";			 1B 46		27 70
  vyp.tucneho pisma


 -ESC G- 
     kod: CHR$(27);"G";			 1B 47		27 71
  zap.dvojiteho tisku
     V tomto rezimu prejede tiskova hlavicka radek dvakrat.
     Mezi 1.a 2.prubehem dojde k posun papiru o 1/120"
     Je provadena korektura posunu papiru ,aby byly dodrzeny
     rozmery formulare(delka,pocet radku na strance).


 -ESC H- 
     kod: CHR$(27);"H";			 1B 48		27 72
  vyp.dvojiteho tisku


 -ESC J- 
     kod: CHR$(27);"J";			 1B 4A		27 74
     (0 <= n <= 255)
  nast.roztece mezi rad.na n/120"


 -ESC M- 
     kod: CHR$(27);"M";			 1B 4D		27 77
  nast.pisma ELITE
     Hustota znaku 13.3zn/palec.


 -ESC N- 
     kod: CHR$(27);"N";CHR$(n)		 1B 4E		27 78
     (1 <= n <= 127)
  ukonceni str.pred koncem lst
     Je nastaven pocet prazdnych radku pred koncem listu.
     Tento pocet pr.rad.rusi povel ESC C,pak je nutno zadat
     ESC N.


 -ESC O- 
     kod: CHR$(27);"O";			 1B 4F		27 79
  vyp.odrad.pred koncem listu
     Tisk je provaden prubezne bez ohledu na konec listu.
l				- 6 -


 -ESC P- 
     kod: CHR$(27);"P";			 1B 50		27 80
  vyp.ELITE pisma
     Neovlivnuje dalsi parametry(dvojita sirka,uzke znaky).


 -ESC Q- 
     kod: CHR$(27);"Q";			 1B 51		27 81
  nast.poctu znaku na radku
      typ pisma      pocet znaku na radku
      norm.sirka        2<=n<=80
      uzke znaky        4<=n<=133
      ELITE		3<=n<=105


 -ESC R- 
     kod: CHR$(27);"R";CHR$(n);		 1B 52		27 82
     (0 <= n <= 3)
  nast.typu znaku abecedy
     (nast.zn.generatoru)
      n    typ
      0    ASCII
      1    madarska narodni
      2    cyrilice
      3	   semigraficky rezim


 -ESC U- 
     kod: CHR$(27);"U";CHR$(n);		 1B 55		27 85
     n=1 (liche) nastaveni tisku v jednom smeru
     n=0 (sude)  vypnuti tisku v jednom smeru
  tisk v jednom smeru
     Znaky jsou pri nast.rezimu tisku v jednom smeru
     tisteny presne pod sebou.


 -ESC W- 
     kod: CHR$(27);"W";CHR$(n);		 1B 57		27 87
     n=1 (liche) prolozene pismo
     n=0 (sude) vypnuti prol.pisma
  ovl. zap.prolozeneho pisma
     n=1 totez jako SO,ale zustava i po prechodu
     na novy radek.
     n=0 totez jako DC4.
l				- 7 -


 -ESC j- 
     kod: CHR$(27);"j";CHR$(n);		 1B 6A		27 106
     (0 <= n <= 255)
  zpetny posun papiru o n/120"


 -ESC l- 
     kod: CHR$(27);"l";CHR$(n);		 1B 6C		27 108
  nast.pocet mezer zleva
      n         typ pisma
     0<=n<=78    normalni
     0<=n<=130   uzky
     0<=n<=104   ELITE


 -ESC p- 
     kod: CHR$(27);"p";CHR$(n);		 1B 70		27 112
  proporcionalni pismo
     n=1 (liche) rezim prop.pisma (typograficky text)
     n=0 (sude) vypnuti rezimu prop.pisma(konst.vzdal.znaku)


    E-Ridici znaky bodove-grafickeho zakladniho rezimu.- F

 -ESC K- 
     kod: CHR$(27);"K";CHR$(n1);CHR$(n2);	1B 4B	27 75
          data CHR$(d1);CHR$(d2);....
   	  nebo CHR$(Dn1,n2);
  bod.-graf.rezim s norm.sirkou
     V jednom radku muze byt max.480 sloupcu.
     Vypocet n1,n2:
     N  = pocet dat zobrazovanych jednotlivymi body
     n1 = N MOD 256
     n2 = INT (N/256)
     Po ukonceni tisku daneho poctu znaku tiskarna automaticky
     prechazi do zakladniho rezimu tisku.V ramci jedne radky
     je mozno kombinovat text s grafikou.


 -ESC L- 
     kod: CHR$(27);"L";CHR$(n1);CHR$(n2);	1B 4C	27 76
          data CHR$(d1);CHR$(d2);
          nebo CHR$(Dn1,n2);
  bod.-graf.rezim s dvojim pret.
     Tisk bodu s dvojnasobnou hustotou (960b./radek).
     Parametry n1,n2 stejne jako u ESC K.
	l				- 8 -


 -ESC *- 
     kod: CHR$(27);"*";CHR$(m);CHR$(n1);CHR$(n2);  1B 2A  27 42
          data CHR$(D1);CHR$(d2);.....
          nebo CHR$(Dn1,n2);
  volba rezimu zobrazeni
      m    rezim		bodu/palec
      0	   normalni hustota	   60	ESC K
      1	   dvojnas. hustota	  120   ESC L
      2	   CRT grafika		   80


 -ESC ^- 
     kod: CHR$(27);"^";CHR$(a);		 1B 5E		27 94
          CHR$(n1);CHR$(n2);
	  CHR$(d1f);CHR$(d1s);
	  CHR$(d2f);CHR$(d2s);
		(EfF prvni byte,EsF druhy byte)
  9ti-jehl.bodove graf.rezim
     V tomto rezimu je nutno pro tisk jednoho sloupce
     odeslat dva byte dat (viz tab c.2).
      1.byte E8F jehel  BITs 7-0
      2.byte E1F jehla  BIT  7
     n1,n2 parametry jako u ESC K
     a = 0 jednoduchy tisk (60 bodu/palec)
     a = 1 dvojity    tisk (120bodu/palec)
l				- 9 -


      -TABULKA  c.1- 

     ERidici slovo tiskarnyF

  BIT |  7  |  6  |   5  |   4   |  3  |  2  |  1  |   0    
  ----|-----------|------|-------|-----|-----|-----|--------
  "1" |  VZDY     |PROLO-|DVOJITE|TUCNE|UZKE | VZDY|KVALITNI
      |           |  ZENE|       |     |     |     |        
      |      "0"  |PISMO |PISMO  |PISMO|PISMO|  "0"|PISMO   
      |           |      |       |     |     |     |(ELITE) 
  ----|           |------|-------|-----|-----|     |--------
  "0" |   	  |   -	 |   - 	 |  -  |  -  |     | PICA   
  ----------------------------------------------------------
			Priorita: ELITE > uzke > PICA


      -TABULKA  c.2- 

     EPrirazeni jehlicek tiskarny jenotlivym bitum dat.F

      	j 	o	B7	\
	e	o	B6	|
	h	o	B5	|
	l	o	B4	 \
	i	o	B3       / prvni byte
	c	o	B2	|
	k	o	B1	|
	y	o	B0	/
                o	B7   	 - druhy byte

     POZNAMKY:











---------------------------------------------------------------
               PREKLAD: Petr POKLUDA SHARP KLUB Opava
