
                                   ——————— 
                                  | SHARP |
                                   ——————— 
               programy pro spojení počítače SHARP MZ-800 s PC
                  (c) Ing. Miroslav Němeček 1993, GEMA Soft

                       Tyty soubory jsou PUBLIC DOMAIN !


Programy v tomto balíku vznikly z potřeby připojit osobní  mikropočítač  SHARP
MZ-811 k počítači PC. Důvodem byla archivace programů SHARP  na  spolehlivější
médium a možnost rychlého a spolehlivého zavádění programů pro SHARP.

Programy jsou nyní předkládány ve zdrojovém tvaru jako PUBLIC DOMAIN. Je možné
je neomezeně volně šířit, používat a modifikovat a to jako celek i po částech.
Mohou posloužit jako studijní materiál. Protože programy pracují s  modifikací
systémových hodin počítače a s přerušením  v  reálném  čase,  nebudou  správně
pracovat v prostředí WINDOWS.


Seznam souborů
--------------
SHARP.TXT     - tento text
SHARPEXE.*    - spouštění programů na SHARP (vyšle program s TURBO zavaděčem)
SHARPLOD.*    - příjem souborů ze SHARP (jakákoliv rychlost)
SHARPSA2.*    - vyslání souboru na SHARP s dvojnásobnou rychlostí
SHARPSA3.*    - vyslání souboru na SHARP s trojnásobnou rychlostí
SHARPSAV.*    - vyslání souboru na SHARP běžnou rychlostí
SHARPTST.*    - echo vstupního signálu ze SHARP na reproduktor PC
BACH.MZ8      - program pod BASIC 800 - 3 skladby od Bacha
HRY.MZ8       - program pod BASIC 800 - 5 různých her


Hardware
--------
Počítač SHARP je potřeba připojit k  PC  pomocí  paralelního  portu  LPT1.  Je
použito následující zapojení:

konektor CANON25 (LPT1:)

  pin 1  )————————— 
  pin 15 )———————  |
                 | |
  pin 16 )———————+—+———————————— 
                 | |            |
  pin 18 )—————  | - R1         - R3
  (zem)        | || |5K6       | |68K
               | | -            - 
               | | |            |
               | | |            |          SHARP MZ800 - NF konektor
               | | o————————————+——————————————>————(         READ
               | | |            |     C1
               | | |            |     68n
               |  —+————————————o—————| |——————<————(         WRITE
               |   - R2         - R4
               |  | |2K2       | |22K
               |   -            - 
                ———o————————————o———————————————————(         zem (stínění)

Odpory R3 a R4 je vhodné nahradit odporovým trimrem 100K a  nastavit  prahovou
úroveň  vstupu  pomocí  testovacího  programu   SHARPTST.COM   sluchem   podle
reproduktoru počítače - nastaví se maximální šum nebo nejkvalitnější signál.

Vstupní obvod není nejkvalitnější. Závisí  na  něm  spolehlivost  příjmu  dat,
vhodnější by bylo použití komparátoru jako je např. MAC155 (s kladnou  zpětnou
vazbou pro hysterezi) nebo alespoň 2 tranzistorů.  Jistě  by  mělo  být  potom
možné čtení dat i z magnetofonu.

Signály se připojí k počítači SHARP pomocí konektorů pro připojení magnetofonu
READ a WRITE na zadní stěně počítače. U verze bez vnitřního magnetofonu  MZ811
se možné propojení přímo, u verze  s  vnitřním  magnetofonem  MZ821  je  nutno
odpojit vnitřní  magnetofon  a  zasunout  do  konektoru  propojky  připojující
vnitřní obvody pro externí magnetofon (které jsou jinak nevyužity).


Příjem souborů
--------------
K příjmu souborů z SHARP do PC  slouží  program  SHARPLOD.COM.  Metoda  příjmu
umožňuje zasynchronizování na jakoukoliv přenosovou rychlost, takže není třeba
rychlost nastavovat. Program je nutno spustit se  zadáním  jména  souboru,  do
kterého se uloží  přijatý  soubor.  Přenášet  data  z  magnetofonu  do  PC  se
doporučuje načtením souborů do SHARP pomocí  programu  TURBO  COPY  a  soubory
potom vyslat do PC v turbo režimu (bez turbo zavaděče).


Vysílání souborů
----------------
Soubory je možné vysílat z  PC  na  SHARP  buď  normální  rychlostí  programem
SHARPSAV.COM, dvojnásobnou rychlostí programem SHARPSA2.COM nebo  trojnásobnou
rychlostí programem SHARPSA3.COM. Při vysílání  zvýšenou  rychlostí  je  ovšem
nutno, aby na počítači  SHARP  byl  spuštěn  program  umožňující  pracovat  se
zvýšenou rychlostí - jako je program TURBO COPY nebo turbo verze BASIZ 800.


Spouštění programů
------------------
Ke spouštění programů na SHARP  slouží  program  SHARPEXE.COM.  Tento  program
vyšle na SHARP normální rychlostí nejdříve TURBO zavaděč a potom  trojnásobnou
rychlostí požadovaný program. Je-li program členěn do více modulů, je  ostatní
moduly nutno vyslat nejlépe  normální  rychlostí,  některé  programy  umožňují
použití i vyšší rychlosti (popř. opět s turbo zavaděčem).


                  ————————————————————————————————————————— 
                 |              (c) GEMA Soft              |
                 | P.O.Box 136, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
                 | tel/záz:0651/53863,53126;fax:0651/54044 |
                  ————————————————————————————————————————— 
