Prepsano z kluboveho zpravodaje SHARP MZ klubu Brno, 12.10.2000, zdeneka@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------

JSS (C) EPROM V 1.2

Uvod
----
Pocitac SHARP MZ-800 patri na nasem trhu k hardwarove nejpropracovanejsim osmibitovym pocitacum, bohuzel obsah pameti EPROM nutne vyvolava dojem, ze jeho tvurci byli v casove tisni. Proto byl puvodni obsah upraven a vznikla pamet, ktera je kompatibilni s EPROM-kou puvodni. Byly pouze odstraneny rutiny obsluhy QUICK DISKU, coz vzhledem k jeho nedostupnosti a diskutabilnimu prinosu nema zavaznejsi vyznam.

Instalace
---------
1. V souladu s manualem se odmontuje horni kryt pocitace tak, az se dosahne pristupu k desce soucastek.
2. Z patice se opatrne vyjme pamet EPROM 27128 a nahradi se pameti novou
3. Namontuje se opet horni kryt pocitace
4. Po zapnuti se pocitac ohlasi hlasenim 'JSS(C) EPROM V1.2'.

Startovaci sekvence
-------------------
-system se snazi cist z EPROM DISKU a neni-li pripojen, tak z FLOPPY DISKU; nelze-li precist soubor ani z FLOPPY DISKU, tak vypise uvodni hlaseni;
-v uvodnim hlaseni 'E:Ram disk' nahrazuje 'Q:Quick disk';
-netestuje se stisk [Q] nebot QUICK DISK je vypusten;
-testuje se stisk [E] - zavedeni souboru z nulte stranky RAMdisku, je-li tam;
-barva pozadi je jako barva okoli (border) vzdy cerna, coz je z duvodu lepsi citelnosti na monochrom. zobrazovaci;

CMT - magnetofon
----------------
-soubor obsahuje pouze jednu hlavicku a jeden blok dat;
-zavadeci signal je kratsi a stejny pro hlavicku i data;
-pri praci s CMT je zavedena tzv. 'zebra', tj. podle urovne signalu se stridaji bile a cerne radky v borderu;
-je-li nalezen soubor s vadnou hlavickou, pak system vypise hlaseni 'head error - skip' a soubor se preskoci;
-je zavedena moznost vyberu cteneho souboru dotazem 'FILENAME >'; stisk klavesy [CR] znamena, ze bude cten prvni nalezeny soubor;
-pri verifikaci je kontrolovan kontrolni soucet souboru a ne shoda s obsahem v pameti RAM;

RD - RAM disk
-------------
-system obsluhuje nezalohovany RAM disk (Zemcikuv disk);
-ma vyhrazeny porty 0E8h az 0EFh podle kapacity;
-disk je strankovan do stranek po 64kB a stranky jsou identifikovany cisly 0 az n; do RAM disku muze byt soucasne ulozeno tolik souboru, kolik stranek disk ma;
-system obsahuje autoidentifikaci kapacity RAM disku: 64kB, 256kB, 320kB (256kB+64kB) a 512kB (256kB+256kB);
-je-li pri resetu stisknuta klavesa [E], je spusten soubor ze stranky 0; neobsahuje-li stranky 0 zadny soubor, je vypsano hlaseni 'program not found'.

EPROM disk
----------
EPROM disk je zarizeni s pameti EPROM, v niz muze byt ulozeno nekolik libovolnych spustitelnych souboru. Jeho cinnost nelze ovladat zadnym prikazem a spusteni souboru z EPROM disku se uskutecnuje automaticky po zapnuti nebo resetu pocitace.

Monitor
-------
-format prikazu: .<prikaz>[=<1.par>[=<2.par>[=<3.par>]]]<CR>;
-je-li zadan chybny prikaz, je vypsano hlaseni 'error';
-prikaz je zrusen kombinaci [shift]+[break];
-oddelovacem mezi parametry mohou byt ',' nebo mezera;
-ohlasovaci znak parametru je '=';
-ohlasovaci znak monitoru je '.';
-stisk [CR] namisto parametru znamena implicitni hodnotu 0;
-parametry se zadavaji jako 1 az 4 ciferne hexacislo, je-li cislo viceciferne, pak jsou platne pouze posledni ctyri cifry;
-oprava parametru se provadi neoznacenou klavesou nad [CR];
-pri zadavani parametru operaci pracujicich se soubory, plati stare konvence zadavani i editace;

Ostatni zmeny
-------------
- v generatoru znaku byla provedena zmena znaku '3','B','D' a 'Q' z duvodu lepsi rozlisitelnosti pri nekvalitnim zobrazovaci;
-na adresu E010h byla umistena instrukce RET (QUICK disk);
-v casti pameti EPROM, jez slouzi jako podpora BASICU, byl predelan bufferovany tisk na nezalohovany ramdisk;

Nove prikazy monitoru
---------------------
? - vypis vsech prikazu monitoru.
D - vypis obsahu pameti, mezernik ho pozastavuje a spousti.
K - naplneni bloku pameti konstantou.
W - zkopirovani bloku pameti na jine misto v pameti.
M - modifikace obsahu pameti, ukonceni je [CR] a pokracovani [,] nebo [mezera];
X - vypis a modifikace registru procesoru:
    XG  - vypis registru A,B,C,D,E,H,L,F;
    XG' - vypis registru A',B',C',D',E',H',L';
    XS  - vypis registru SP,PC,IX,IY,I,R;
    nasleduje-li jeste pismeno z oznaceni registru, lze modifikovat jeho obsah.
R - cteni z pasky, vypis nazvu nalezenych souboru a nacteni zvoleneho souboru od adresy 1200h.
S - ulozeni bloku pameti na CMT jako soubor.
L - jako operace 'R', ale soubor je spusten.
V - cteni pasky, vypis nazvu nalezenych souboru a verifikace zvoleneho souboru.
Q - softwarovy reset pocitace.
H - vypocet souctu a rozdilu dvou ctyrcifernych hexacisel.
O - vypocet relativni adresy v souladu se semantikou relativniho adresovani procesoru Z-80.
G - predani rizeni podprogramu.
U - predani rizeni na adresu 0000 pameti RAM.
P - zapnuti a vypnuti vystupu na tiskarnu. Pri zapnuti je vystup smerovan na zobrazovac i na tiskarnu. Vystup je bud na ASCII tiskarnu anebo plotter MZ 1P16 (podle verze pameti).
Z - vyhledani posloupnosti az sestnacti znaku v pameti RAM
N - vyhledani dalsiho vyskytu posloupnosti znaku.
J - predani rizeni na adresu v pameti, s moznosti tzv. break-pointu, v nemz se beh programu zastavi.
A - srovnani dvou stejne dlouhych bloku v pameti RAM.
I - precteni obsahu I/O portu.
Y - vyslani dat na I/O port.
T - precteni vrcholu zasobniku do registrparu HL.
B - povoleni/zakaz pipani po stisku klavesy.
< - nastaveni az peti ruznych uzivatelskych adres oznacenych 0 az 4.
> - predani rizeni na jednu z peti uzivatelskych adres.
F - spusteni programu IPLPRO... z FLOPPY disku.
E - obsluha nezalohovaneho RAM disku:
    ED  - vypis adresare disku;
    ELn - precteni souboru ze stranky n na adresu 1200h;
    EBn - precteni souboru ze stranky n a jeho spusteni;
    EWn - nahrani bloku pameti RAM do stranky n;
    ESn - prekopirovani souboru z CMT do stranky n.

Dalsi informace:

Ing. Jaroslav Svehla
Vlcnovska 14
628 00 BRNO
te. (Brno) 759797 kl. 224 (226)