                               FET V3.0 MZ-800
                               ---------------

	Tento popis je vytažkem  z  dopisu  autora  FET,  pana  Zemčíka,  který
poskytl tuto verzi, protože manuál bude napsán a uvolněn autorem později. Platí
vše, co platilo ve verzi 2.2, ale navíc :

<ESC> K      : volíme barvu pozadí, rámečku, písma,  beep (  zadává  se  dělící
               poměr - čím vyšší číslo, tím  nižší  tón )  a  click (  clickání
               kláves - čím vyšší číslo, tím vyšší hlasitost ). Meze u click  a
b              beep  si  jistě každý uživatel vyzkouší rád sám.
<ESC> J      : justify na n sloupců = samozarovnávání.
<ESC> TAB    : zarovnávání i při nedopsání do konce řádku.
<ESC> [Lbr]  : rozšířeno o mazání zbytečných mezer vlevo.
<ESC> T      : instalace tiskárny --> option -->  zadáme  I  a  za  něj  zadáme
               požadované optiony jako hexadecimální číslo ve tvaru:

                           |msb|   |   |   |   |   |   |lsb|
papír (error) :                      ^       ^
busy :                                   ^       ^       ^
polarita řízení :                                    ^   ^
maska řízení :                               ^   ^
polar. busy pro Centronics           ^   ^
NON(IRPR)/Centronics             ^
klid úroveň strobe           ^

Popis  instalace  tiskárny  viz  také  help ( DEL)- poslední strana.

Dle popisu od autora p. Zemčíka sepsal : Ing. Milan Loucký
                                         SHARP klub Praha (602.ZO).
