                          -----------------               
                                       
     [ Nepřetržité čtení ]             
                                       
  Jednotlivé soubory jsou v tom pořadí,
v jakém se čtou,  řazeny do adresáře,  
zobrazovány na obrazovce a číslovány.  
Číslování je kontinuální pro všechny   
povely  Load  a nuluje se jen po ESC.  
Nahrávání může být ukončeno z několika 
důvodů,  pro každý z nich je zobrazeno 
příslušné hlášení :                    
                                       
Stisk ESC               hlavní nabídka 
Stisk BREAK                    Break ! 
Chyba při čtení           Tape error ! 
Příliš dlouhý program       Too long ! 
Paměť je plná            Memory full ! 
Adresář je plný       Directory full ! 
                                       
     Tato hlášení jsou shodná u všech  
povelů  Load  a dále nebudou uváděna.  
Soubor,  během jehož čtení dojde k ně- 
které z výše uvedených situací, je zo- 
brazen pouze dočasně a do adresáře se  
neukládá.                              
                                       
Pozn.:                                 
     Adresářem je míněn vnitřní seznam 
souborů uložených v paměti.  Maximální 
počet jeho položek je 16.  Činnost v   
průběhu všech povelů   LOAD  charakte- 
rizují tato hlášení :                  
                                       
   Searching     ...  hledání  hlavičky
                      souboru          
   Loading       ...  čtení souboru    
   Loading data  ...  čtení dat ( BSD )
   Found loader  ...  nalezení souboru 
                      se zavaděčem     
                                       
                                       
	L o a d   F i l e              
       ------------------              
                                       
     [  Čtení s potvrzením ]           
                                       
	Po nalezení prvního souboru je 
zobrazena  jeho  hlavička za očekává se
potvrzení stiskem libovolné klávesy -  
mimo N,  BREAK,  ESC.  Potvrzený soubor
je přečten a povel tím končí.Při stisku
 N   se začne hledat další hlavička  a 
celá činnost se opakuje.               
                                       
                                       
   L o a d   N a m e d   f i l e       
  -------------------------------      
                                       
 [ Vyhledání souboru podle jména ]     
                                       
     Před začátkem vyhledávání je nutné
přímo do pracovní oblasti  zapsat jméno
souboru.  Kurzorem lze pohybovat pomocí
kurzorových kláves,  zadání  se  ukončí
stiskem CR. Po nalezení prvního souboru
se porovná jeho jméno se jménem zadaným.
Při shodě je soubor přečten a řízení se
vrací k nabídce Load. V opačném případě
je  jméno  nalezeného  souboru  krátce 
zobrazeno a pak pokračuje vyhledávání. 
                                       
                                       
	S a v e   A l l                
       -----------------               
                                       
    [ Zápis všech souborů ]            
                                       
    Všechny soubory z adresáře se v tom
pořadí,  v jakém jsou zobrazeny,  uloží
na kazetu.  Zápis lze kdykoliv přerušit
klávesami  BREAK  nebo  ESC.   Neúspěch
při zadání kteréhokoliv povelu  Save   
může mít tři důvody,  vždy je zobrazeno
příslušné hlášení :                    
                                       
  Nastavená příliš vysoká rychlost     
  ->  Too high speed !                 
  Nastavená příliš nízká rychlost      
  ->  Too low speed !                  
  Prázdný adresář		       
  ->  No file !                        
                                       
Činnost v průběhu všech povelů  Save   
charakterizují následující hlášení :   
                                       
    Writing        ...   zápis hlavičky
                      nebo těla souboru
    Writing data   ...  zápis dat (BSD)
    Writing loader ...  zápis zavaděče 
                                       
Pozn.:                                 
Programy uložené se zavaděčem  je možné
nahrávat přes IPL nebo příkaz L dolního
i horního monitoru ( rozdíl v nahrávání
obou monitorů je zachován,zavaděč zničí
obsah RAM 0000 až 0FFFh), ale kopírovat
je lze jen pomocí Turbo Copy !         
                                       
                                       
	S a v e   F i l e              
       -------------------             
                                       
     [ Zápis vybraných souborů ]       
                                       
	Výběr souborů se provádí pomocí
kurzorových kláves, mezerníku a klávesy
 CR .  Kurzorovými klávesami se nastaví
ukazatel na požadovaný soubor  a výběr 
se potvrdí  stiskem  mezerníku.  Další 
soubory se určí stejně,  poslední výběr
je nutné potvrdit stiskem  CR.  Vybrané
soubory jsou pak  v zadaném pořadí ulo-
ženy na kazetu.  Každý soubor je možné 
zahrnout do výběru pouze jednou.       
                                       
                                       
       S a v e   B l o c k             
      ---------------------            
                                       
  [ Zápis vybraných posloupností ]     
                                       
    Funkce je podobná jako v předchozím
případě, ale určují se první a poslední
soubory  posloupností,  které  se  mají
zapsat. Soubory v jedné posloupnosti se
ukládají na kazetu ve stejném pořadí, v
jakém  jsou  v adresáři.  Každý  soubor
může být opět vybrán pouze jednou,pokud
se bloky překývají,  jsou všechny druhé
výběry ignorovány.                     
                                       
                                       
	S a v e   L a s t              
       -------------------             
                                       
 [Zápis naposledy vybraných souborů]   
                                       
     Pro určení zapisovaných souborů je
použit naposledy provedený výběr.Násle-
duje-li  tento povel  po povelu  Load, 
zapíšou se  všechny  naposledy přečtené
soubory.  V každém případě je nutné pů-
vodní výběr potvrdit stiskem kterékoliv
klávesy mimo  N, ESC, BREAK, jinak bude
povel okamžitě ukončen.                
                                       
                                       
	V e r i f y   A l l            
       ---------------------           
                                       
	V e r i f y   F i l e          
       -----------------------         
                                       
	V e r i f y   B l o c k        
       -------------------------       
                                       
	V e r i f y   L a s t          
       -----------------------         
                                       
     [  Kontrola zápisu souborů ]      
                                       
      Pro všechny čtyři povely  Verify 
platí  stejné zásady výběru  jako  pro 
povely Save. Chybové ukončení kontroly 
může mít několik příčin, vždy je zobra-
zeno příslušné hlášení :               
                                       
   Prázdný adresář  ->  No file !      
   Stisk ESC        ->  hlavní nabídka 
   Stisk BREAK      ->  Break !        
   Chyba při čtení  ->  Tape error !   
                                       
Činnost v průběhu všech povelů  Verify 
je charakterizována témito hlášeními : 
                                       
Searching        ...  hledání hlavičky 
Verifying        ...  kontrola hlavičky
                      nebo těla        
Verifying data   ...  kontrola dat     
                      ( BSD )          
Verifying loader ...  kontrola zavaděče
                                       
                                       
	K i l l   A l l                
       -----------------               
                                       
	K i l l   F i l e              
       -------------------             
                                       
	K i l l   B l o c k            
       ---------------------           
                                       
	K i l l   L a s t              
       -------------------             
                                       
   [ Mazání souborů z adresáře ]       
                                       
     Výběr se u všech čtyř povelů  Kill
provádí  již  známým  způsobem,  před  
smazáním určených souborů se však vždy 
očekává potvrzení stiskem klávesy Y.   
Po stisku N, ESC  nebo  BREAK  je povel
ukončen bez smazání souborů.           
                                       
                                       
M o d i f y   CMT   p a r a m e t e r s
---------------------------------------
                                       
[ Změna některých parametrů Turbo Copy 
pro čtení a/nebo  zápis na magnetofon ]
                                       
       Umožňuje měnit parametry uvedené
v horní části čelního panelu.          
Pohyb kurzoru přes jednotlivé parametry
se ovládá kurzorovými klávesami a změny
se dosáhne pouhým přepsáním příslušného
údaje.Pro číselné parametry jsou platné
číslice 1 až 9,  jinak  pouze  písmena 
Y ( ano )  a   N ( ne ).  Po provedení 
všech změn  je možné  zadávání  povelu 
ukončit  stiskem  některé  z  kláves   
CR,  ESC,  BREAK .                     
                                       
                                       
	M o d i f y   H e a d          
       -----------------------         
                                       
     [  Úprava hlavičky souboru  ]     
                                       
       Po zadání tohoto povelu je nutné
určit, na který soubor se vztahuje.  To
se provede  nastavením ukazatele kurzo-
rovými klávesami a potvrzením  stiskem 
CR.  Pak se na čelním panelu v pracovní
oblasti zobrazí obsah všech  128  bytů 
hlavičky, a to ve dvou částech.  První 
obsahuje údaje, které se zobrazují v a-
dresáří,  druhá obsahuje zbývající byty
hlavičky  ve  formě  hexadecimálního  a
ASCII  výpisu. V každé z obou částí lze
libovolně pohybovat kurzorem,  přechod 
mezi nimi se provádí stiskem CR. Měněné
údaje opět stačí pouze přepsat,ve jménu
souboru  jsou  platné  veškeré  zobra- 
zitelné znaky ( i grafické, přepínání  
se provádí klávesami  ALPHA,  GRAPH ), 
jinde pouze hexadecimální číslice.Povel
se ukončí stiskem ESC nebo BREAK.      
                                       
     V hlavičce lze měnit typ souboru, 
což umožňuje konverzi mezi běžnými typy
a typy BSD.  Lze měnit i délku souboru,
posunuje se jeho konec.  Při překročení
kapacity volné paměti je dosazena maxi-
mální  možná délka  a je vydáno hlášení
Memory full ! , při zadání nulové délky
je  dosazena  délka  0001  a je  vydáno
hlášení  Wrong size ! .                
                                       
                                       
     M o d i f y   P r o g r a m       
    -----------------------------      
                                       
   [ Úprava těla vybraného souboru ]   
                                       
	Umožňuje měnit tělo souboru,tj.
vlastní program.   Výběr souboru a tvar
výpisu je stejný jako u modifikace hla-
vičky.  Nejdříve  je  však  nutné zadat
čtyřmístnou hexadecimální adresu, v je-
jímž  okolí  budou  úpravy  prováděny. 
Adresa se potvrzuje stiskem   CR .  Při
stisku CR bez udání adresy bude použita
nejdříve adresa začátku programu a dále
pak adresy zadané  minule.  Adresy musí
ležet  v  rozsahu  vymezeném  údaji  v 
hlavičce,jinak bude vydáno hlášení  Out
of range !. Vlastní úpravy se provádějí
již obvyklým postupem. Po stisku  CR je
možné zadat jinou adresu, klávesy  ESC 
a  BREAK  povel ukončí.                
                                       
                                       
	C a l l   P r o g r a m        
       -------------------------       
                                       
     [ Spuštění vybraného programu ]   
                                       
     Spustí program vybraný stejně jako
při  modifikaci.  Výběr  je  však nutné
potvrdit stiskem  Y.  Klávesy  N,  ESC,
BREAK  povel  ukončí.  Pokud  spuštěný 
program  nezničí  obsah  paměti   RAM  
normálně  zakryté  pamětmi   ROM       
( 0000-0FFFh a E000h-FFFFh ),  je možné
Turbo Copy  znovu  spustit  současným  
stiskem tlačítka RESET a klávesy CTRL. 
Původní  adresář  však bude  samozřejmě
smazán.                                
                                       
                                       
      C a l l   M o n i t o r          
     -------------------------         
                                       
   [ Ukončení činnosti Turbo Copy ]    
                                       
   Ukončí činnost kopírovacího programu
a  vrátí  řízení   ROM  monitoru.   Pro
opětovné spuštění platí  stejné zásady 
jako v předchozím případě.             
                                       
                                       
                                       
	Změny systémových parametrů    
       -----------------------------   
                                       
    Struktura Turbo Copy umožňuje měnit
o mnoho více paramterů,  než je uvedeno
na čelním panelu.  Tyto změny jsou však
trvalé a provádějí se pomocí ROM  moni-
toru.  Před vlastními úpravami je nutné
Turbo Copy nahrát do paměti  příkazem  
GE807 monitoru,  pak lze příkazem   M  
provést požadované změny   ( viz. str. 
8-6 manuálu )  a Turbo Copy opět uložit
na kazetu příkazem   GE80A   ( resp. i 
zkontrolovat zápis příkazem GE80D ).   
                                       
         P  O  Z  O  R  !  !  !        
                                       
 Takto upravované parametry nepodléhají
žádné kontrole a chybné hodnoty  proto 
mohou způsobit nepředvídatelné chování 
programu. Položky označené  (*)  jsou  
nastaveny na mezní hodnotu,  za kterou 
již nelze zaručit správnou funkci.     
                                       
                                  P  h 
A                                 ů  o 
d                                 v  d 
r    počet                        o  n 
e             funkce parametru    d  o 
s    bytů                         n  t 
a                                 í  a 
---------------------------------------
1200h  2   Protizákmitové zpoždění     
                         kláves	  00FAh
1202h  2   Zpoždění autorepeatu   2710h
1204h  2   Rychlost autorepeatu	  0BB8h
1206h  2   Čas na rozběh motoru        
                    T=n/50s       003Ch
1208h  2   Pauza před zápisem hlavičky 
                   T=n/50s        0032h
120Ah  2   Pauza před zápisem těla     
                   T=n/50s        0005h
120Ch  2   Doba zobrazení jména při    
            hledání T=n/50s       0032h
120Eh  1    x x x x                 28h
120Fh  1    Délka zaváděcího tónu      
            hlavičky T=n/10s    20h (*)
1210h  1    x x x x                 14h
1211h  1    Délka zaváděcího tónu těla 
                      -"-       20h (*)
1212h  2    Dolní mez rychlosti        
                a/b=1000h/n   2000h (*)
1214h  2    Horní mez rychlosti	       
                a/b=1000h/n   0555h (*)
1216h  2    Kmitočet signalizačního    
                 tónu f=1.1MHz/n  09C4h
1218h  1   Stálá kontrola přes border  
                    ano/ne=FFh/0    FFh
1219h  1   x x x x                   00
121Ah  2   Počáteční nastavení         
           rychlosti a/b          02,01
121Ch  1  Počáteční nastaveni
