Co treba dorobit do FDISKu (stav 8. 11. 2001)
----------------------------------------------

----------> Uvolnena 1.0B9 na betatestovanie. <----------

Otestovat 1.0B9 a 1.0B9/CPM - po uspesnych testoch uvolnit ostru verziu
1.0 a 1.0/CPM

V dalsej verzii:

(- cesku a slovensku verziu)
- urobit bootovatelnost MZF particie
- dodat moznost zapisat IDEBOOT priamo z FDISKu na pasku, ktory umozni
  natiahnut HDD bootovanie z pasky tym uzivatelom, ktori nebudu mat upravenu
  ROM ani RAMDISK ani ROMKARTU ani DISKETOVU MECHANIKU.
- do diagnostiky pridat zmenu kodu partition (moze sa hodit pri experimentoch)

V dalsej verzii:

- formatovanie
- zobrazit volume
- dodat moznost bootovania do aktivnej partition priamo z FDISKu

V dalsej verzii:

- casom implementovat IDEDOS system - na to som vyhradil IDEDOS fyzicku
  particiu, pod ktorou sa budu moct vytvarat logicke podparticie
  podla orig. specifikacie IDEDOSu (nasledne by pan Lamac mohol implementovat
  podporu HDD pod CPM s vyuzitim IDEDOS sluzieb - ak bude mat cas a bude
  ochotny, inak sa budeme musiet s tym popasovat sami...)
