
          PRIPOJENI TISKAREN K POCITACI SHARP

SHARP	CENTRONICS		TISKARNY
                         CENTRONICS             IRPR
                    VT21200,D100,..| PRT80 || Consul | D100
RDP	STROBE`             1          5         K       1
RD1     D1                  2          13        A       2
RD2     D2                  3          12        B       3
----
RD3     D3                  4          11        C       4
RD4     D4                  5          10        D       5
RD5     D5                  6          9         E       6
RD6     D6                  7          8         F       7
RD7     D7                  8          7         G       8
RD8     D8                  9          6         H       9
IRT     INIT`               31         20                31
STA
GND     GND              19-29      21-25   |IJLNPTV     16


Polarita signalu STROBE se nastavuje na prepinaci SW3
        ON   pro IRPR
        OFF  pro CENTRONICS

Signal INIT je pro IRPR i CENTRONICS na prepinaci SW2
ve stavu OFF.

TISKARNA    INIT                  PREPINACE NA TISKARNE
VT 21200    INIT"LPT:M0,S2,10"    SW1 ON (AUTO CR)
CONSUL      INIT"LPT:M0,S2,13"
 -''-  plynuly rezim :pin W +5V ze SHARPa
            INIT"LPT:M0,S2,27"    -auto CR
D100        INIT"LPT:M0,S2,13"    prep.K201,SW5 ON - ALF
PRT80GS     INIT"LPT:M0,S2,13"    piny 1,2 na GND
                                  ^^ interface CENTRONICS
