                   8.4. Příkazy monitoru. (str.8-5)


         Příkaz L.
FORMÁT L
Tento příkaz zavádí program ve strojovém jazyku z kazety.
Když se na obrazovce objeví PLAY, stiskněte tlačítko PLAY.
Příklad zavedení programu ve strojovém jazyku:
L
PLAY - stiskněte tlačítko PLAY pro záznam dat.


         Příkaz S.
FORMÁT S
Tento příkaz uchovává specifikovaný blok paměti na kazetě
se specifikovaným názvem souboru.
Následující příklad uchová program ve strojovém jazyku,
který byl uložen na kazetu v adresách $6000 až $60A3 pod
názvem souboru MFILE. Adresa z niž je program startován
je $6050.
S                     CR
Název souboru ?       MFILE
Horní adresa  ?       $6000
Dolní adresa  ?       $60A3
Start.adresa  ?       $6050
RECORD.PLAY           - stiskněte tlačítko RECORD+PLAY.


         Příkaz M. (str.8-6)
FORMÁT M počáteční adresa.
Tento příkaz mění obsah paměti počínaje specifikovanou
adresou. Následující příklad modifikuje hodnotou $FF
adresy $C000 až $C002 a hodnotou $88 adresy $C010 až
C013. Pro návrat monitoru do původní činnosti stiskněte 
SHIFT + BREAK.


         Příkaz J.
FORMÁT J adresa.
Tento příkaz přenáší řízení do specifikované adresy tím,
že zavede adresu do čítače instrukcí základní jednotky.
Následující příklad přenáší řízení do adresy $1200.


         Příkaz G.
FORMÁT G adresa.
Tento příkaz vyvolává specifikovanou adresu.
Následující příklad vyvolává adresu $1200.


         Příkaz D. (str.8-7)
FORMÁT D počáteční adresa - koncová adresa.
Tento příkaz vypisuje obsahy specifikované oblasti paměti.
Když se vynechá konečná adresa, objeví se na obrazovce
160 bytů z počáteční adresy v náledujícím formátu:

Počát.adresa    2-číselná hexa čísla [8.bytů]   text.data.

Ke změně posuňte ukazatel na data, která mají být modifi- 
kována, zapište nová data a stiskněte klávesu CR.
Poznámka: Posledních 8.znaků udává kódy ASCII odpovídající
8.hexa číslům. Řídící kód je představován tečkou.
Pro zastaveníi zobrazení na obrazovce stiskněte mezerník;
pro zpomalení výpisu stiskněte ESC.
Pro návrat monitoru do původní činnosti stiskněte
SHIFT+BREAK.
Následující příklad vypisuje obsahy adres $C000 až $C700.


         Příkaz V.
FORMÁT V.
Tento příkaz ověřuje data uložená na kazetě nebo kontrolu- 
je zda data uchovaná v paměti a na pásce jsou identická.
Pokud nejsou zjištěna žádná nesprávná data, objeví se na
obrazovce zpráva OK po kontrole. Při zjštění chyby obje-
ví se na obrazovce zpráva CHECK SUM ERROR.(chyba kontrol-
mího součtu.).
Následující příklad ověřuje data souboru MFILE, který byl
předem zaznamenán pomocí příkazu S.


         Příkaz B. (str.8-8)
FORMÁT B.
Tento příkaz specifikuj, aby bzučák v MZ-800 zazněl pokaž-
dé, jakmile bude stisknuta některá klávesa. Při opětovném
zapsání příkazu B se bzučák vypne a zůstane i nadále vyp-
nut.
