BASIC ADRESY
----------------------------------------------------------- 

45	CLS
46	TEST XY		HL'=Y	Y>200
			DE'=X	X>320/640
47	POSIT	Pozice  HL'=Y	DE'=X
		Nastaví aktuální pozici pro patern
48	PIXEL	Bod	A=1 SET	  DE=X
			A=2 RESET HL=Y
49	LINE	Spojnice bodú	A=1 kreslí
				A=0 maže
			DE =X1	HL= Y1
			DE'=X2	HL'=Y2
4A	PATERN	kresba	DE= adresa zdrojú
			B = délka zdroje
			A = počet v Y
			H = 0 ~ -
			    1 ~ +
4B	BOX		DE=X1	DE'=X2	A= barva
			HL=Y1	HL'=Y2	CY=1 výplň
					   0 prázdný
4C	PAINT	vybarví začne POSIT
			HL= adresa tabulky hlavních barev
			B = počet hlavních barev
4D	CIRCLE

4E	POINT		DE=X	HL=Y
			A = barva z CRT na souřadnicích X a Y
4F	HCOPY
50	SET M	nastaví režim CRT A=1 až 4
52	PAL	A= barva B= číslo palety
53	CONSOLE
54	COLORT	A= kód barvy textu
55	COLORG	A= kód barvy grafiky
RAM DISK	13C3:03 ví o RAM DISKU
		     00 neví o RAM DISKU
		     USR($3F58) zjistí si to
	Porty:	EA=  čtení	EB= zápis
	1.operace nastaví adresu
	2.čtení
	3.zápis
1.nastavit adresu BC= adresa
  vyší bajt adresovky EB a pak se pošle nižsí bajt 
  adresovky
2.čtení IN EA vyber aktuální a posune čítače
3.zápis na 2.portu EA než je inicializace čítačů

V ROMCE:ramdisk má tlačítko E 32KB SRAM
        Jiné porty:1 nulování adresy
		     IN A8 vynuluje se stav
		   2 IN A  a čte se
		   3 OUT   a zapisuje se
SYMBOL	4DCF	0 = návrat
		1 = rozšíření
PRINT   5D41	- " - " -

	NEUVEŘEJNĚNÉ PŘÍKAZY BASIC
	__________________________

ALL
BEEP	(USR 62)
CCOLOR
CSET
F ROPEN - FD
HEX$
LOCK    - FD
OCONT
SPACE$	vymaže řetězec
SWAP
EDIT
UNLOCK  - FD
XOPEN   - FD
MOD     zbytek po dělení  A MOD B=INT(FRAC(A/B)*B+.5)
FRAC    jenom desetiny
 

                  POPIS PODPROGRAMÚ BASICU
                  ------------------------

Číslo  Přime volání     Popis

00       1587     návrat do monitoru                     
01       09AB     odřádkování
02       099B     odřádkování jen když cursor není na za-
                  čátku řádky
03       0E61     posílá na dispej znak v registru (A)
04       0EA2     řídící kódy tiskne inverzně
05       0D94     tisk řetězce adresovany DE, ukončený 00
06       14F0     posílá znak na printer,znak je v(A)
07       14B9     posílá znak na printer a provádí konverzi
08       0E2A     odřádkuje na obrazovce  
                  odřádkuje na LPT
                  1091:0       CRT
                  1091:1       LPT
09       0E2C     výstup znaků z (A),na CRT,LPT
0A       0E3A     posílá znak na CRT,LPT řídící kódy 
                  inverzně
0B       0E48                                             
0C       0A84     načte řádku z kávesnice,nakonec dá 00 
                  registr DE ukazuje kam chci načíst,je-li
                  po návratu CF-byl BREAK
0D       0B1A     jeden znak s klávesnice do A 
                  A:0   dinamické ctení
                  A:FF  jen pri stisku pak prázdné
                  A:1   oběví se kursor jako INPUT
     Dynamické ctení klávesnice v BASICU: do A reg.místo FF
     dáme 00
0E	 0D22     test na BREAK,nahodí Z byl-li
0F       02F8     ceká když je space povolí se ukoncení
                  (po příkazu Dump)
10       00A8     zakáže přerušení nastavi timer
11	 00BC	  inverzní(00A8)
12	 094D     nastaví cursor podle HL řádek,sloupec
13	 029E	  převede řetězec v paměti na číslo. HL:adr
                  počátku řetězce,v DE:je pak číslo,CF byl-li
                  řetězec nesmislný řetězec dec.číslo,hex.číslo
14	 02CE    jako(029E),spec.pro hex.číslo(ale bez řetězce)
15	 02E9	 konverze jedné hex.číslice v ASCII na číslo v
                 hex. v A kód a vrátí v A desítku,nahodí CF
                 byla-li chyba
16	 025E	 převede číslo na řetézec,číslo je v HL,
                 v DE kam ho má dát a zakončí 00
17	 00F6	 spočte znaky řetězce,ukončí 00 :DE adresa,
                 A delka
1B	 0340	 A:kód chyby v cyklu lze vytisknout
20	 44F3	 BELL 880 Hz
24	 0104 	 výstup více bytů na port,HL:adresa tabulky,
                 tabulka 2.bit.	B:počet položek. 1.bajt:port,
                 2.bajt data
28	 1BFA	 uzavře soubory jako CLOSE
2C	 1A45	 určí jméno zařízení,DE adresa řetězce CMT:
		 název,v B délka retězce
		 výstup:DE adresa tabulky pro zařízení
		       :B identifikační číslo zařízení
2D	 1AC0	 používá službu 2C(něco víc?)
2E	 19E8	 stav kanálu (je otevřen ?)
		 A = číslo kanálu
		 A = 1 otevřen pro READ       "LOAD"
		 A = 2 otevřen pro WRITE      "SAVE"
		 A = 3 otevřen pro READ/WRITE "soubor po skoc."
		 je-li CF není  otevřen
2F	 1B8C	 otevře soubor spíše pro LOAD,otevře soubor
		 jako OBJ (kód 01) volá se po službě 2D 
		 a nahraje hlavičku
30	 1CC6	 nahraje blok za hlavičkou,vstup HL:adr.kam
		 má nahrávat
31	 1CEA	 inverzní ke službě 2F;30 zapíše hlavičku
		 i blok v DE počáteční adresa bloku
		 na:1014 2byty délka
		    1016 2byty počáteční adresa bloku
		    1018 2byty prováděcí,spouštěcí adresa
32	 1CDB	 porovná obsah paměti se souborem VERIFY
		 2E;2F a pak 32 = VERIFY
33	 1AE9	 otevře soubor BTX (po blocích)
		 1043 určuje:1 Read open
			     2 Write open
35	 18E4	 provádí vstup řádky dat se souboru BTX
		 B délka,CY nahoru byl-li konec souboru
37	 180F	 DE adresa bufferu kam chceme číst,výstup
		 řádky dat do souboru BTX, v DE adr.odkud
		 řádek,v B délka
38	 1BB9	 zruší soubor:A čislo kanálu
			      B:0 KILL
			      B:1 CLOSE
39	 1D2D	 vypíše DIR zařízení specifikované (RAM,QD)
		 A:0  DIR do bufferu MONITORU
		 A:88 na CRT
		 A:89 na LPT
3A	 0314	 nataví DEFAULT
3C	 1E6D	 provede INIT zařízení (předtím 2C)
43	 0652	 CLS
49	 46CE	 spoji dva body:A barva spojnice
		 DE: X,HL: Y = souřadnice 1. bodu
		 DE':X,HL':Y = souřadnice 2. bodu
	 4694    POINT a iniciallizace
50	 03(9)BE režim displeje A:1=MODE 1

Tabulka služeb od 017C
469A na zobrazovacim bodu?

             		SYSTÉMOVKY
			----------

1000	kód atributu (u MON 10F0)
1001	16 bajtú délka názvu + 1 bajt 0D
1014	délka v bajtech
1016	počáteční adresa
1018	prováděcí adresa
1042	logical number - číslo zařízení
1043	1:READ
	2:WRITE
1070	počáteční adresa pole textu používající tento monitor
	v BASICU začátek BAS.textu
1072	počáteční adresa pracovního pole tohoto monitoru
	(3bajty za koncem textu)
1074	koncová adresa dočasného pole používající tento mon.
107E	koncová adresa pole paměti použité tímto monitorem
	(limit - 16)
1091	1byte CRT:0, LPT:1
  
 					 	 				 