  MON je program pro ladění a vypisování programu ve strojovém
kódu. V paměti je umístěn od adresy 0B000H do 0CB00H.
  Nahrává se povelem L z monitoru nebo povelem C v IPL.
Lze jej také nahrát pomocí příkazu LOAD v MZ-800 BASICu
(Je ovšem nutné mít nastaven limit $AFFF nebo nižší).
  Startuje se automaticky nebo pomocí GB000 či USR($B000).

MON pracuje v módu MZ-800. Využívá zobrazení 25 řádků po
40 znacích. Je nazávislý na ROM. Může tedy pracovat i po
odpojení ROM pamětí.


Vkládání čísel
--------------

  Po nahrání MON pracuje v šestnáctkové soustavě. Čísla v ní
zadáváme přímo (např. AF3B), desítková čísla uvozujeme 
znakem # (např. #10000). Pokud pomocí přepínače Z změníme
nastavení číselné soustavy na desítkovou, tak čísla
šestnáctková musíme vkládat pomocí znaku #.
Při vstupu dat má tedy znak # funkci přepínače mezi vybranou
a zbývající číselnou soustavou. Při výstupu na obrazovku, ale
bez ohledu na nastavení aktuální soustavy jsou desítková
čísla vypisována přímo a šestnáctková uvozena znakem #.


Příkazy
-------

  Příkazy se vkládají stiskem jedné klávesy a zadáním až tří
číselných parametrů, které budeme dále označovat x, y a z.
Pokud nebyl zadán parametr funkce monitoru, která jej očeká-
vá je místo něj dosazena nula. Parametry se navzájem oddělují
čárkou nebo mezerou.
  Příkaz lze kdykoliv ukončit klávesou TAB nebo CTRL & C.
(Příklady: A10,10             parametry 10H, 10H, 0
           A10 100            parametry 10H, 100H,
           A,100 #45          parametry 0, 100H, 45
           A                  parametry 0, 0, 0    )


PŘÍKAZ  VÝZNAM  POPIS

Ax,y    ASCII   Vypisuje adresu, obsah paměti číselně a ASCII
		ekvivalenty. V závislosti na aktuální číselné
		soustavě je na řádku 8 nebo 5 hodnot.

B	BOOT	Skok do IPL.

Dx,y	DISAS	Provádí zpětný překlad strojového kódu v
		paměti od x do y. Lze zadávat oblasti DEFB,
		DEFW a DEFM. Odpověď Y na dotaz CLEAR? zruší
		staré definice těchto oblastí. Pak se po
		nápovědě DEF dopíše B, W nebo M a adresy 
                začátku a konce oblasti (např. DEFB 100,200).
  		Kromě standartních funkčních kláves, které
		lze použít ve většině příkazů jsou zde navíc
		připojeny tyto funkce:
		I   zapne nebo vypne výpis kódů instrukcí
		J   vytiskne jeden řádek podtržení
		T   zadání a výpis textu
		B, W, M   provede DEFB, DEFW nebo DEFM

Ex	EDIT	Editace obsahu paměti od adresy x. Vypíše
		adresu, obsah paměti číselně a čeká na zadání
		nové hodnoty. Lze zadat buď číslo (1 nebo 2
		byty) nebo text ve formě "text.

Fx,y,z	FILL	Zaplní oblast paměti od x do y konstantou z.

Gx	GOSUB	Zavolá podprogram na adrese x.

Ix	IN	Přečte a zobrazí hodnotu z portu x.

Kx	FIND	Hledá zadaný obsah paměti od adresy x.
		Každý byte hledané posloupnosti se zadává
		hodnotou (číslo nebo znak " a nějaký znak)
		a maskou. Pro ty bity, které mají v masce
		hodnotu 1 není porovnání prováděno.
		Zadávání se ukončuje zadáním CR místo hodnoty
		bytu. Lze zadat maximálně 9 bytů.

Mx,y,z	MOVE	Přesun bloku paměti od x do y na adresu z.

Ox,y	OUT	Na port x vyšle hodnotu y. (Adresování portů
		je šestnáctibitové přes BC registr !)

Px,y	SHIFT	Zadání posunu v adresách pro příkazy A, D, E,
		K, Q, U a V.
		x je fyzická adresa	(tedy kde program je)
		y je logická adresa	(tedy kde by měl být)

Rx,y,z	RELOC	Přesune oblast paměti x-y na adresu z.
		Provede přeadresování skoků a ostatních
		odkazů z oblasti od x do y do oblasti od z
		do z+x-y.

Qx,y,z	QRELOC	Jako RELOC s tím, že zohledňuje nastavený
		posun mezi logickými a fyzickými adresami.

Tx     	TRACE	Zapnutí krokovacího režimu a nastavení PC na
		adresu x. Standartně se při trasování vypisuje
		adresa a instrukce, která se bude vykonávat,
		názvy a hodnoty zvolených registrů (AF je
		rozdělen na číselnou hodnotu A a symbolicky
		vyjádřené F). Dále se vypisují definovaná okna
		paměti V a W.
		Podpříkazy:
		X   Přepne výpis základních nebo záložních 
		    registrů.
		M   Přepne styl výpisu. Buď kompletní informace
		    ve zvoleném pracovním okně nebo pouze
		    instrukce.
		Q   Ukončení trasování.
		.   Posun ukazatele mezi registry.
		=   Nastevení obsahu registrů, vybraných
		    ukazatelem.
		V   Nastavení adresy okna V.
		W   Nastavení adresy okna W.
		Tx  Krokování po instrukcích bez výpisu až do 
		    adresy x.
		Bx  Nastavení breakpointu na adresu x a
		    spuštění programu.
		I   Definice zobrazení informací při trasování.
		    Postupně se zobrazují názvy registrů a oken
		    a je možné volbou Y nebo N vybírat, které
		    se mají v průběhu trasování zobrazovat.

Ux,y	TEXT	Vytváří zdrojový text pro GENS 3 z oblasti
		paměti od x do y. Dotazy CLEAR? a DEF mají
		stejný význam jako u DISAS; WORKSPACE je
		adresa pracovní oblasti pro tabulku symbolů;
		TEXT je adresa pro ukládání generovaného textu
		(je-li uvedena 0, tak se text neukládá);
		FROM a TO je oblast generování návěští.

Vx,y,z	VERIFY	Srovnává oblasti paměti od x do y s oblastí
		od z do z+y-x a vypisuje rozdílné obsahy.

Wx,y	WIND	Nastavení okna na obrazovce (pracovní oblasti
		programu MON) od řádku x do řádku y.

Xx	ATTR	Nastavení barvy pozadí (horní 4 bity) a barvy
		písma (dolní 4 bity).

Yx	TRANS	Převod zadaného čísla do desítkové a 
		šestnáctkové soustavy.

Z       HEX/DEC	Přepne aktuální soustavu.



Poznámky
--------

  Příkazy A, D, K, T, U, V umožňují kdykoliv v průběhu práce
pomocí příkazu Z přepnout mezi šestnáctkovou a desítkovou
soustavou.
  V příkazech A, D, T, V fungují ještě tyto funkční klávesy:
GRAPH             zadání nové adresy
KURZOR DOPRAVA    adresa = adresa + 1
KURZOR DOLEVA     adresa = adresa - 1
KURZOR NAHORU     adresa = adresa - 10
KURZOR DOLU       adresa = adresa + 10
E		  editace paměti (viz EDIT)
O		  připojení nebo odpojení tiskárny
CR		  je-li stisknuto - vypisuje se
P		  vypisuje se až do té doby, pokud není na
		  klávesnici stisknuta nějaká klávesa
