     VUT BRNO FS
     Koleje  PPV
     blok K1
     tel. 759675
     pokoj č.408
     VV - soft

     Odpovídám na Váš dopis  ze  dne 7. 3. 1988.

     Zapojení konektoru CENTRONICS a význam jed-
     notlivých signálů na SHARP MZ-800.

     Konektor je rozdělen přepážkou pro  vystře-
     dění násuvného protikusu s palcovými rozte-
     čemi.
     Označme postupně čísly jednotlivé  kontakty
     při pohledu zezadu zprava 1 až 26 ( v  sou-
     hlasu s "OWNER'S MANUAL" str. 7-15).

     --------    vrchní strana     --------
            !                -    !
            !25             ! !  1!
             ---------------- ---- 
             26  spodní strana   2

     Je nutno si uvědomit, že konektor na  počí-
     tači je samec, kdežto na plotter - printeru
     je samice (zrcadlově obrácená).

     Popis jednotlivých signálů:
     ---------------------------

     Všechny piny se sudým číslem  (celá  spodní
     strana) je zem (0 V).

     Vrchní strana:
     **************

     1 ..... RDP odpovídá  signálu  SC (STROBE),
             což je potvrzení dat z počítače.
             (pozitivní logika)
     3,5,7,9,11,13,15,17 ..... data (D0  až  D7)
             (pozitivní logika)
     19 .... IRT výstupní signál z počítače (po-
             zitivní logika) s printer-plotterem
             patrně nevyužívaný.
             ---                  --
     21 .... RDA odpovídá signálu AC (ACCEPTED),
             což je odpověď tiskárny, že přijala
             data (je-li High - tiskárna  ready,
             je - li Low, tiskárna busy).
             (negativní logika).
             ---
     23 .... STA vstupní signál do počítače (ne-
             gativní  logika ) - při  komunikaci
             s plotter-printerem patrně nevyuží-
             vaný.
     25 .... zem.

     Snad Vám tato informace postačí,s pozdravem
