
FET 3.2D/HELP (c) 1989 JaSoft Sharp MZ Club 141.ZO Svazarmu MIKROCENTRUM BRNO
-----------------------------------------------------------------------------
       [ ]    posun o řádek výše               [ ]    posun o řádek níže
       [ ]    posun o znak doleva              [ ]    posun o znak doprava
SHIFT  [ ]    posun výřezu nahoru       SHIFT  [ ]    posun výřezu dolů
SHIFT  [ ]    posun výřezu doleva       SHIFT  [ ]    posun výřezu doprava
SHIFT  [/]    posun o slovo doleva      SHIFT  [?]    posun o slovo doprava
CTRL   [ ]    posun o stránku nahoru    CTRL   [ ]    posun o stránku dolů
CTRL   [ ]    posun na začátek řádku    CTRL   [ ]    posun na konec řádku
[ESC]  [ ]    skok na začátek textu     [ESC]  [ ]    skok na konec textu
[ESC]  [ ]    skok na začátek bloku     [ESC]  [ ]    skok na konec bloku
       [lbr]  maže znak pod kurzorem           [ ]    maže znak před kurzorem
[ESC]  [lbr]  maže zbytek řádku         [ESC]  [ ]    maže mezery vlevo
       [pí]   podtrhovátko                     [CR]   ukončení řádku
[ESC]  [CR]   zobr./nezobr. konce řádků
[GRAPH]       diakritická znaménka:
              1x - čárka, 2x - háček, 3x - kroužek, 4x - zrušení znaménka
       [INST] Ins/Ovr (vkládání/přepis. znaků)
       [DEL]  zapn./vypn. HELP
SHIFT  [INST] vložení řádku             SHIFT  [DEL]  výmaz řádku
[ESC]  [INST] titulek Lin.../Code...    [ESC]  [DEL]  přepínání 40/80 zn/ř
[ESC]  [TAB]  explic.zarovnání řádku    [ESC]  [Z]    česká klávesnice
[ESC]  [Y]    záměna Y/Z
[ESC]  [A]    změna obsahu obrazovky    [ESC]  [K]    instalace obrazovky
[ESC]  [J]    zarovnání pravého okraje  [ESC]  [B]  <F7> začátek bloku
[ESC]  [E]  <F2> konec bloku            [ESC]  [H]  <F8> ruší/obnovuje blok
[ESC]  [D]  <F9> výmaz bloku            [ESC]  [L]  <F6> zač. makroinstrukce
[ESC]  [X]  <F1> konec a provedení maktroinstrukce
[ESC]  [Q]       zadání parametrů v makroinstrukci
[ESC]  [C]  <F4> kopie bloku na posici kurzoru
[ESC]  [M]  <F3> přesun bloku na posici kurzoru
[ESC]  [R]  <F5> opakování funkce, zadat počet a [CR]
[ESC]  [I]       vlož.zn.ASCII a [CR]   [ESC]  [G]    nahrání souboru z CMT
[ESC]  [P]    nahrání souboru na CMT    [ESC]  [V]    ověření nahrávky na CMT
[ESC]  [W]    nahrání souboru z disku   [ESC]  [S]    nahrání souboru na disk
[ESC]  [O]    prohlédnutí soub. z disku
[ESC]  [F]  <F0> vyhledání řetězce:
              [F] vpřed                        [R] opačným směrem
              [B] v bloku                      [G] v celém textu
              [S] nahrazení řetězce jiným      [N] nahrazení bez dotaz
              [I] bez ohledu na malá a velká písmena
[ESC]  [T]    výpis textu na tiskárnu:
              [S] Sharp MZ 1P16                [G] Seikosha SP 2100 v NLQ
              [R] Robotron 6313/6314           [Z] v KOI-8 čs, např.Consul
              [I] inst. jiné tiskárny          [B] tisk bloku
              [N] dvojnásobné řádkování        [C] v ASCII bez diakr.zn.
[GRAPH] CTRL[ ] vložení řídicího znaku (<CHR$32)
Ovládání tiskárny Sharp MZ 1P16:
              [GRAPH] CTRL[A] textový režim    [B] grafický režim
              [C] řádek vpřed                  [H] řádek vzad
              [D] zkouška per                  [K] 24 znaků  na řádek
              [L] přepnutí 24/40 zn/ř          [M] návrat vozíku vlevo
              [N] krok zpět                    [O] nová strana
              [I] násl. barva pera             @@@ 80 znaků na řádek                   @@K přepnutí 80/40 zn/ř
              @@ijkM nastavení čítače na řádek ijk = 2-255

-----------------------------------------------------------------------------
