


			    LOAD SYSTEM V2.0
			    ----------------



LOAD SYSTEM V2.0 je univerzální program pro obsluhu CMT.

FUNKCE: -čtení a zápis ve formátu SHARP a ZX-SPECTRUM
	-čtení a zápis bloku dat
	-možnost změny polarity čtení
	-test polarity záznamu
	-kontrola souborů na kazetě
        -kontrola pásku kazety



Popis povelů:
--------------------------------------------------------------------------
Sektor copy:

 Load......Načte soubor podle definice:
	   LS (Load System):   SHARP - ve formátu SHARP.
			       SINC  - ve formátu SPECTRUM.
			       AUTO  - v kterémkoli formátu.

	   LM (Load Mode):     ALL   - hlavičku s blokem.
			       DATA  - blok dat.
			       AUTO  - hlavičku s blokem nebo pouze
				       blok dat.

	   LE (Load Error):    NO    - nepřijme chybný blok dat.
			       YES   - přijme i chybný blok dat.

	   LP (Load Polarity): NORM  - normální polarita
			       TURN  - převrácená polarita

             Je možné číst soubor zaznamenaný s loadrem Turbo Copy a
           soubor s uvedenou nulovou délkou (např. starší tvar zdrojáku
	   TURBO PASCALu).

 Save......Uloží soubor podle definice:
	   SS (Save System):   SHARP - ve formátu SHARP.
			       SINC  - ve formátu SPECTRUM.
			       AUTO  - ve formátu,ve kterém byl soubor
				       přečten.

           SM (Save Mode):     ALL   - hlavičku s blokem.
			       DATA  - blok dat.
			       AUTO  - to,co bylo z pásky přečteno.

           SP (Save Speed):    1/1   -
			       2/1   -Rychlosti záznamu (platí pro SHARP).
			       3/1   -

 Verify....Zkontroluje soubor podle definice Save.

 Head......Umožní změnu v hlavičce souboru.


	   Hlavním nedostatkem tohoto sektoru je možnost práce pouze s
	   jedním souborem.To se snad změní v některé příští verzi.

--------------------------------------------------------------------------
Sektor test:

 Polarity..Umožní zjistit polaritu čteného souboru.
	   Po zadání tohoto povelu nastavte pásek na testovaný soubor
	   (u souboru s loadrem až za loader!!)a stiskněte Play.Zobrazová-
	   ní začne jakmile bude načten začátek bloku.Pod textem "Border"
	   se objeví svislá čárka,která vyznačuje hranici mezi délkou
	   nulového a jedničkového bitu.Na dalším řádku se zobrazuje délka
	   přečtených bitů.Tímto se vytvoří dva shluky "čárek".Shluk vpra-
	   vo vyznačuje bit nula,shluk vlevo bit jedna.Klávesou 4 můžeme
	   změnit polaritu čtených bitů.Správná polarita je ta,při které
	   jsou shluky dále od sebe.Šířka shluků značí intenzitu záznamu.
	   Čím jsou shluky širší,tím má záznam (při daném nastavení hlavy)
  	   nižší intenzitu.

 Files.....Umožní kontrolu souborů na kazetě.
	   Tuto funkci využijí nejvíce ti,kteří mají "kvalitní" magnetofon.
	   Po zadání povelu a startu CMT začíná kontrola.Po nalezení hla-
	   vičky se vypisuje zpráva ve tvaru:
	   jméno           -xy
	   kde x=S-SHARP
		 L-SHARP s loadrem
		 I-SINCLAIR

               y=O-soubor lze přečíst (O.K.)
		 E-soubor nelze přečíst

--------------------------------------------------------------------------
Sektor control:

 Write.....Zaznamená na pásek kontrolní signál.
	   Rychlost signálu závisí na nastavené rychlosti pro Save.

 Control...Kontroluje pásek.


           Tento sektor umožní kontrolovat pásek v kazetě.
	   Nejprve příkazem Write zaznamenejte signál.Pak nastavte pásek
           zpět na začátek zaznamenaného signálu a zadejte povel Control.
	   Pokud není pásek v pořádku vypíše se čas chyby ve tvaru:
	   "mm:ss~dd" kde mm:ss je minuta a sekunda chyby a dd je délka
	   chyby.U MZ-821 je signálem ke konci testu vypnutí mechaniky.
	   U MZ-811 je to 15 sekund bez kotrolního signálu.Z toho vyplývá,
	   že chyba delší než 15 sekund je považována za konec pásku.
	   U MZ-821 se čas se měří od zapnutí mechaniky a u MZ-811 od
	   zadání povelu Control

--------------------------------------------------------------------------
Sektor define:

 1ls.......Mění LS

 2lm.......Mění LM

 3le.......Mění LE

 4lp.......Měni LP

 5ss.......Měni SS

 6sm.......Měni SM

 7sp.......Mění SP

--------------------------------------------------------------------------

Další údaje:

Studený start:    1200H
Horký start:      1203H
Uložení hlavičky: 2280H
Uložení dat:      2300H

==========================================================================

  Rád bych,aby každý,kdo zjistí chybu nebo bude mít připomínky,jak program
upravit,napsal nebo jiným způsobem oznámil co je třeba změni.

  Předem děkuji.

								    PROTON



 			   Roman Hořeňovský
			   Vaňov 35
       	         400 01    Ústí nad Labem

==========================================================================
