Urceno pro pouziti v CP/M na MZ800 s unikartou.
Pouziti jinde nema smysl.
Zkouseno v prostredi CP/M LEC, ale melo by byt funkcni v kazdem CP/M.

ucontrol /
vypise kmenovy adresar SD karty

ucontrol /dir/
vypise adresar /dir

ucontrol /dir/soubor.ext
zapise soubor ze SD karty do souboroveho systemu CP/m
delsi nazvy souboru zkrati na format 8.3

ucontrol /dir/image.dsk
nabidne remount mechaniky, jina odpoved nez A-D znamena nesouhlas

Program je experimentalni a vim o jeho znacne nedokonalosti.
Pokud nekdo chce pomoci s jeho zdokonalenim, ma volne pole pusobnosti.

Respektujte prosim licensi a zverejnete svoje vysledky.

V souboru ucontrol.dsk je pod uzivatelem 0 prekladac hitech-c 3.09 pro cp/m
a pod uzivatelem 2 kopie zdrojoveho kodu a vysledny binarni program ucontrol.com

Prekladac z neznamych duvodu nechodi na HD dsk obrazech, mozna bug v unikarte.

Jakub Ladman
