	POPIS FORMÁTU FONTU PLOTTER-PRINTER MZ-1P16
	===========================================

Dostává  se  Vám  do rukou jednoduchý font písma na plotteru pro počítač SHARP MZ-800 včetně zdrojového souboru pro Borland Pascal 7.0. Tento soubor obsahuje popis struktury tohoto formátu. Soubor je rozdělen po znacích.

Základní tvar :

 7 6 5 4 3 2 1 0
+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-----+-+---+-+-+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +---¦ +----- hodnota posunu
 ¦ ¦     ¦
 ¦ ¦     +------- směr posunu
 ¦ ¦
 ¦ +------------- indikace kreslení
 ¦
 +--------------- indikace nového znaku

Hodnota posunu :

 Tři  nejnižší bity určují o kolik bodů se posune kreslící pero. Jelikož posun o 0 bodů není logický je při této hodnotě pozměněn význam ostatních bitů:

Speciální tvar :

 7 6 5 4 3 2 1 0
+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+---+-+-+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------¦ +----- hodnota posunu = 000
         ¦
         +------- index prázdných znaků

Index prázných znaků

 Tento  index  určuje  počet  prázdných - nedefinovaných znaků, které jsou zde vloženy. Jelikož vložení 0 znaků není logické jedná se o terminační znak.

Směr posunu

 Směr posunu určuje změnu souřadnic při příštím pohybu pera.

   7 0 4
    \|/
   3-+-1
    /|\
   6 2 5

Indikace kreslení

 Pokud  je tento byt roven 1, bude se při tomto pohybu perem kreslit, jinak se pouze pohne pero.

Indikace nového znaku

 Tento  byt  určuje,  je-li tento byte poslední (respektive první v dřívějších verzích) z definice aktuálního znaku. Na začátku definice se jedná o znak 0.
 
Copyright (C) BOMI software 2000  bomi@centrum.cz  http://freeweb.coco.cz/bomi

                                Total free :-)
                                