    Program RCMT.COM přepíše na disk soubor, zapsaný na kazetě ve  
formátu  MZ.  Má-li soubor na prvním místě etikety zapsán atribut  
01 (program ve strojovém kódu), zapíše se na disk nejprve loader,  
který  později umožní program spustit přímo z operačního  systému  
CP/M.  Za loader,  který zabírá 2 sektory,  se do dalšího sektoru  
zapíše  původní  etiketa programu z kazety a za ní  už  následuje  
vlastní  program.  Ostatní  soubory,  které  nemají  atribut  01,  
začínají  na  disku sektorem s etiketou,  za níž  následuje  text  
souboru.
    Pokud   program  vyvoláme  pouze  příkazem  RCMT  (tedy   bez  
parametrů),  vyhledá  se na kazetě nejbližší  soubor,  zapsaný  v  
normální hustotě,  nebo program opatřený loaderem Turbo a přepíše  
se na disk.
    Jako  parametry můžeme použít znaky F a L  oddělené  mezerou.  
Parametr  F  způsobí,  že se vyhledá na kazetě nejbližší  soubor,  
zapsaný včetně etikety v hustotě 2/1 a zkopíruje se na disk.
    Parametr  L použijeme v případě,  že chceme zapsat soubor  na  
disk bez etikety.  Soubor ve strojovém kódu se zapíše bez loaderu  
i bez etikety.  
    Před vlastním zápisem na disk se vypisuje text:
          file name: název    new file name:
Zapíšeme  nové  jméno souboru pro disk,  a to  bez  přípony.  Pro  
programy s atributem 01 doplní program příponu .COM,  pro ostatní  
soubory  příponu  .CMT .  Při chybě čtení kazety nebo při  stisku  
shift+break během činnosti kazety se vypisuje chybová zpráva TAPE  
ERR.
    Program RCMT.COM byl vytvořen úpravou programu RDCMT.COM.