      -------------------------------------
       Seznam instrukcí mikroprocesoru Z80
      -------------------------------------


ADC A,(HL)	8E             ADC A,(IX+d)	DD 8E D1
ADC A,(IY+d)	FD 8E D1       ADC A,A		8F
ADC A,B		88             ADC A,C		89
ADC A,D		8A             ADC A,E		8B
ADC A,H		8C             ADC A,L		8D
ADC A,n		CE n1          ADC HL,BC	ED 4A
ADC HL,DE	ED 5A          ADC HL,HL	ED 6A
ADC HL,SP	ED 7A

ADD A,HL	86             ADD A,(IX+d)	DD 86 D1
ADD A,(IY+d)	FD 86 D1       ADD A,A		87
ADD A,B		80             ADD A,C		81
ADD A,D		82             ADD A,H		84
ADD A,L		85             ADD A,n		C6 n1
ADD HL,BC	09             ADD HL,DE	19
ADD HL,HL	29             ADD HL,SP	39
ADD IX,BC	DD 09          ADD IX,DE	DD 19
ADD IX,IX	DD 29          ADD IX,SP	DD 39
ADD IY,BC	FD 09          ADD IY,DE	FD 19
ADD IY,IY	FD 29          ADD IY,SP	FD 39

AND (HL)	A6             AND (IX+d)	DD A6 d1
AND (IY+d)	FD A6 d1       AND A		A7
AND B		A0             AND C		A1
AND D		A2             AND E		A3
AND H		A4             AND L		A5
AND n		E6 n1



BIT 0,(HL)	CB 46          BIT 0,(IX+d)	DD CB d1 46 
BIT 0,(iY+d)	FD CB d1 46    BIT 0,A		CB 47
BIT 0,B		CB 40          BIT 0,C		CB 41
BIT 0,D		CB 42          BIT 0,E		CB 43
BIT 0,H		CB 44          BIT 0,L		CB 45


BIT 1,(HL)	CB 4E          BIT 1,(IX+d)	DD CB d1 4E
BIT 1,(iY+d)	FD CB d1 4E    BIT 1,A		CB 4F
BIT 1,B		CB 48          BIT 1,C		CB 49
BIT 1,D		CB 4A          BIT 1,E		CB 4B
BIT 1,H		CB 4C          BIT 1,L		CB 4D

BIT 2,(HL)	CB 56          BIT 2,(IX+d)	DD CB d1 56
BIT 2,(iY+d)	FD CB d1 56    BIT 2,A		CB 57
BIT 2,B		CB 50          BIT 2,C		CB 51
BIT 2,D		CB 52          BIT 2,E		CB 53
BIT 2,H		CB 54          BIT 2,L		CB 55

BIT 3,(HL)	CB 5E          BIT 3,(IX+d)	DD CB d1 5E
BIT 3,(iY+d)	FD CB d1 5E    BIT 3,A		CB 5F
BIT 3,B		CB 58          BIT 3,C		CB 59
BIT 3,D		CB 5A          BIT 3,E		CB 5B
BIT 3,H		CB 5C          BIT 3,L		CB 5D

BIT 4,(HL)	CB 66          BIT 4,(IX+d)	DD CB d1 66
BIT 4,(iY+d)	FD CB d1 66    BIT 4,A		CB 67
BIT 4,B		CB 60          BIT 4,C		CB 61
BIT 4,D		CB 62          BIT 4,E		CB 63
BIT 4,H		CB 64          BIT 4,L		CB 65

BIT 5,(HL)	CB 6E          BIT 5,(IX+d)	DD CB d1 6E
BIT 5,(iY+d)	FD CB d1 6E    BIT 5,A		CB 6F
BIT 5,B		CB 68          BIT 5,C		CB 69
BIT 5,D		CB 6A          BIT 5,E		CB 6B
BIT 5,H		CB 6C          BIT 5,L		CB 6D

BIT 6,(HL)	CB 76          BIT 6,(IX+d)	DD CB d1 76
BIT 6,(iY+d)	FD CB d1 76    BIT 6,A		CB 77
BIT 6,B		CB 70          BIT 6,C		CB 71
BIT 6,D		CB 72          BIT 6,E		CB 73
BIT 6,H		CB 74          BIT 6,L		CB 75

BIT 7,(HL)	CB 7E          BIT 7,(IX+d)	DD CB d1 7E
BIT 7,(iY+d)	FD CB d1 7E    BIT 7,A		CB 7F
BIT 7,B		CB 78          BIT 7,C		CB 79
BIT 7,D		CB 7A          BIT 7,E		CB 7B
BIT 7,H		CB 7C          BIT 7,L		CB 7D

CALL C,nn	DC n1 n2       CALL M,nn	FC n1 n2
CALL NC,nn	D4 n1 n2       CALL NZ,nn	C4 n1 n2
CALL P,nn	F4 n1 n2       CALL PE,nn	EC n1 n2
CALL PO,nn	E4 n1 n2       CALL Z,nn	CC n1 n2
CALL nn		CD n1 n2

CCF		3F

CP (HL)		BE             CP (IX+d)	DD BE d1
CP (IY+d)	FD BE d1       CP A		BF
CP B		B8             CP C		B9
CP D		BA             CP E		BB
CP H		BC             CP L		BD
CP n		FE n1          CPD		ED A9
CPDR		ED B9          CPIR		ED B1
CPI		ED A1

CPL		2F

DAA		27

DEC (HL)	35             DEC (IX+d)	DD 35 d1
DEC (IY+d)	FD 35 d1       DEC A		3D
DEC B		05             DEC BC		0B
DEC C		0D             DEC D		15
DEC DE		1B             DEC E		1D
DEC H		25             DEC HL		2B
DEC IX		DD 2B          DEC IY		FD 2B
DEC L		2D             DEC SP		3B

DI		F3

DJNZ e		10 e1

EI		FB

EX (SP),HL	E3             EX (SP),IX	DD E3
EX (SP),IY	FD E3          EX AF,AF'	08
EX DE,HL	EB             EXX		D9

HALT		76

IM 0		ED 46          IM 1		ED 56
IM 2		ED 5E

IN A,(C)	ED 78          IN B,(C)	        ED 40
IN C,(C)	ED 48          IN D,(C)	        ED 50
IN E,(C)	ED 58          IN H,(C) 	ED 60
IN L,(C)	ED 68

INC (HL)	34             INC (IX+d)	DD 34 d1
INC (IY+d)	FD 34 d1       INC A		3C
INC B		04             INC BC		03
INC C		0C             INC D		14
INC DE		13             INC E		1C
INC H		24             INC HL		23
INC IX		DD 23          INC IY		FD 23
INC L		2C             INC SP		33
 
IN A,(port)	DB port        IND		ED AA
INDR		ED BA          INI		ED A2
INIR		ED B2

JP nn		C3 n1 n2       JP (HL)		E9
JP (IX)		DD E9          JP (IY)		FD E9
JP C,nn		DA n1 n2       JP M,nn		FA n1 n2
JP NC,nn	D2 n1 n2       JP NZ,nn 	C2 n1 n2
JP P,nn		F2 n1 n2       JP PE,nn	        EA n1 n2 
JP PO,nn	E2 n1 n2       JP Z,nn		CA n1 n2

JR Z,e  	38 e1          JR NC,e		30 e1
JR NZ,e		20 e1          JR e		18 e1

LD (nn),A 	32 n1 n2       LD (nn),BC 	ED 43 n1 n2
LD (nn),DE 	ED 53 n1 n2    LD (nn),HL  	22 n1 n2
LD (nn),IX 	DD 22 n1 n2    LD (nn),IY 	FD 22 n1 n2
LD (nn),SP 	ED 73 n1 n2    LD (BC),A	02
LD (DE),A	12             LD (HL),A	77
LD (HL),B	70             LD (HL),C	71
LD (HL),D	72             LD (HL),E	73
LD (HL),H	74             LD (HL),L	75
LD (HL),n	36 n1          LD (IX+d),A	DD 77 d1
LD (IX+d),B	DD 70 d1       LD (IX+d),C	DD 71 d1
LD (IX+d),D	DD 72 d1       LD (IX+d),E	DD 73 d1
LD (IX+d),H	DD 74 d1       LD (IX+d),L	DD 75 d1
LD (IX+d),n	DD 36 d1 n1    LD (IY+d),A	FD 77 d1
LD (IY+d),B	FD 70 d1       LD (IY+d),C	FD 71 d1
LD (IY+d),D	FD 72 d1       LD (IY+d),E	FD 73 d1
LD (IY+d),H	FD 74 d1       LD (IY+d),L	FD 75 d1
LD (IY+d),n	FD 36 d1 n1    LD A,(BC)  	0A
LD A,(DE) 	1A             LD A,(HL)	7E
LD A,(IX+d)	DD 7E d1       LD A,(IY+d)	FD 7E d1
LD A,A		7F             LD A,B		78
LD A,C		79             LD A,D		7A
LD A,E		7B             LD A,H		7C
LD A,I		ED 57          LD A,L		7D
LD A,R		ED 5F          LD A,n		3E n1
LD B,(HL)	46             LD B,(IX+d)	DD 46 d1
LD B,(IY+d)	FD 46 d1       LD B,A		47
LD B,B		40             LD B,C		41
LD B,D		42             LD B,E		43
LD B,H		44             LD B,L		45
LD B,n		06 n1          LD BC,(nn)	ED 4B n1 n2
LD BC,nn	01 n1 n2       LD C,(HL)	4E
LD C,(IX+d)	DD 4E d1       LD C,(IY+d)	FD 4E d1
LD C,A		4F             LD C,B		48
LD C,C		49             LD C,D		4A
LD C,E		4B             LD C,H		4C
LD C,L		4D             LD C,n		0E n1
LD D,(HL)	56             LD D,(IX+d)	DD 56 d1
LD D,(IY+d)	FD 56 d1       LD D,A		57
LD D,B		50             LD D,C		51
LD D,D		52             LD D,E		53
LD D,H		54             LD D,L		55
LD D,n		16 n1          LD DE,(nn)	ED 5B n1 n2
LD DE,nn	11 n1 n2       LD E,(HL)	5E
LD E,(IX+d)	DD 5E d1       LD E,(IY+d)	FD 5E d1
LD E,A		5F             LD E,B		58
LD E,C		59             LD E,D		5A
LD E,E		5B             LD E,H		5C
LD E,L		5D             LD E,n		1E n1
LD H,(HL)	66             LD H,(IX+d)	DD 66 d1
LD H,(IY+d)	FD 66 d1       LD H,A		67
LD H,B		60             LD H,C		61
LD H,D		62             LD H,E		63
LD H,H		64             LD H,L		65
LD H,n		26 n1          LD HL,(nn)	2A n1 n2
LD HL,nn	21 n1 n2       LD I,A		ED 47
LD IX,(nn)	DD 2A n1 n2    LD IX,nn         DD 21 n1 n2
LD IY,(nn)	FD 2A n1 n2    LD IY,nn	        FD 21 n1 n2
LD L,(HL)	6E             LD L,(IX+d)	DD 6E d1
LD L,(IY+d)	FD 6E d1       LD L,A		6F
LD L,B		68             LD L,C		69
LD L,D		6A             LD L,E		6B
LD L,H		6C             LD L,L		6D
LD L,n		2E n1          LD R,A		ED 4F
LD SP,(nn)	ED 7B n1 n2    LD SP,HL 	F9
LD SP,IX	DD F9          LD SP,IY  	FD F9
LD SP,nn	31 n1 n2       LDD		ED A8 
LDDR		ED 88          LDI		ED A0 
LDIR		ED B0          NEG		ED 44

NOP		00

OR (HL)		B6             OR (IX + d)	DD B6 d1
OR (IY + d)	FD B6 d1       OR A		B7
OR B		B0             OR C		B1
OR D		B2             OR E		B3
OR H		B4             OR L		B5
OR n		F6 n1

OTDR		ED 88          OTOR		ED B3
OUT (C),A	ED 79          OUT (C),B	ED 41
OUT (C),C	ED 49          OUT (C),D	ED 51
OUT (C),E	ED 59          OUT (C),H	ED 61
OUT (C),L	ED 69          OUT (port),A	D3 port
OUTD		ED AB          OUTI		ED A3

POP AF		F1             POP BC		C1
POP DE		D1             POP HL		E1
POP IX		DD E1          POP IY		ED F1

PUSH AF		F5             PUSH BC		C5
PUSH DE		D5             PUSH HL		E5
PUSH IX		DD E5          PUSH IY		ED E5

RES 0,(HL)	CB 86          RES 0,(IX+d)	DD CB d1 86
RES 0,(IY+d)	ED CB d1 86    RES 0,A		CB 87
RES 0,B		CB 80          RES 0,C		CB 81
RES 0,D		CB 82          RES 0,E		CB 83
RES 0,H		CB 84          RES 0,L		CB 85

RES 1,(HL)	CB 8E          RES 1,(IX+d)	DD CB d1 8E
RES 1,(IY+d)	ED CB d1 8E    RES 1,A		CB 8F
RES 1,B		CB 88          RES 1,C		CB 89
RES 1,D		CB 8A          RES 1,E		CB 8B
RES 1,H		CB 8C          RES 1,L		CB 8D

RES 2,(HL)	CB 96          RES 2,(IX+d)	DD CB d1 96
RES 2,(IY+d)	ED CB d1 96    RES 2,A		CB 97
RES 2,B		CB 90          RES 2,C		CB 91
RES 2,D		CB 92          RES 2,E		CB 93
RES 2,H		CB 94          RES 2,L		CB 95

RES 3,(HL)	CB 9E          RES 3,(IX+d)	DD CB d1 9E
RES 3,(IY+d)	ED CB d1 9E    RES 3,A		CB 9F
RES 3,B		CB 98          RES 3,C		CB 99
RES 3,D		CB 9A          RES 3,E		CB 9B
RES 3,H		CB 9C          RES 3,L		CB 9D


RES 4,(HL)	CB A6          RES 4,(IX+d)	DD CB d1 A6
RES 4,(IY+d)	ED CB d1 A6    RES 4,A		CB A7
RES 4,B		CB A0          RES 4,C		CB A1
RES 4,D		CB A2          RES 4,E		CB A3
RES 4,H		CB A4          RES 4,L		CB A5


RES 5,(HL)	CB AE          RES 5,(IX+d)	DD CB d1 AE
RES 5,(IY+d)	ED CB d1 AE    RES 5,A		CB AF
RES 5,B		CB A8          RES 5,C		CB A9
RES 5,D		CB AA          RES 5,E		CB AB
RES 5,H		CB AC          RES 5,L		CB AD


RES 6,(HL)	CB B6          RES 6,(IX+d)	DD CB d1 B6
RES 6,(IY+d)	ED CB d1 B6    RES 6,A		CB B7
RES 6,B		CB B0          RES 6,C		CB B1
RES 6,D		CB B2          RES 6,E		CB B3
RES 6,H		CB B4          RES 6,L		CB B5


RES 7,(HL)	CB BE          RES 7,(IX+d)	DD CB d1 BE
RES 7,(IY+d)	ED CB d1 BE    RES 7,A		CB BF
RES 7,B		CB B8          RES 7,C		CB B9
RES 7,D		CB BA          RES 7,E		CB BB
RES 7,H		CB BC          RES 7,L		CB BD

RET		C9 	       RET C		D8
RET M		F8             RET NC		D0
RET NZ		C0             RET P		F0
RET PE		E8             RET P0		E0
RET Z		C8             RETI		ED 4D 
RETN		ED 45

RL {HL}		CB 16          RL (IX+d)	DD CB d1 16
RL (IY+d)	ED CB d1 16    RL A		CB 17
RL B		CB 10          RL C		CB 11
RL D		CB 12          RL E		CB 13
RL H		CB 14          RL L		CB 15

RLA		17             RLC (HL)         CB 06
RLC (IX+d)	DD CB d1 06    RLC (IY+d)	ED CB d1 06
RLC A		CB 07          RLC B		CB 00
RLC C		CB 01          RLC D		CB 02
RLC E		CB 03          RLC H		CB 04
RLC L		CB 05          RLCA		07 
RLD		ED 6F

RR (HL)		CB 1E          RR (IX+d)	DD CB d1 1E
RR (IY+d)	ED CB d1 1E    RR A		CB 1F
RR B		CB 18          RR C		CB 19
RR D		CB 1A          RR E		CB 1B
RR H		CB 1C          RR L		CB 1D

RRA		1F

RRC (HL)	CB 0E          RRC (IX+d)	DD CB d1 0E
RRC (IY+d)	ED CB d1 0E    RRC A		CB 0F
RRC B		CB 08          RRC C		CB 09
RRC D		CB 0A          RRC E		CB 0B
RRC H		CB 0C          RRC L		CB 0D
RRCA		0F             RRD		ED 67

RST 00H		C7	       RST 08H		CF
RST 10H		D7             RST 18H		DF
RST 20H		E7             RST 28H		EF
RST 30H		F7             RST 38H		FF


SBC A,n		DE n1          SBC A,(HL)	9E
SBC A,(IX+d)	DD 9E d1       SBC A,(IY+d)	ED 9E d1
SBC A,A		9F             SBC A,B		98
SBC A,C		99             SBC A,D		9A
SBC A,E		9B             SBC A,H		9C
SBC A,L		9D

SBC HL,BC	ED 42          SBC HL,DE	ED 52
SBC HL,HL	ED 62          SBC HL,SP	ED 72

SCF		37



SET 0,(HL)	CB C6          SET 0,(IX+d)	DD CB d1 C6
SET 0,(IY+d)	ED CB d1 C6    SET 0,A		CB C7
SET 0,B		CB C0          SET 0,C		CB C1
SET 0,D		CB C2          SET 0,E		CB C3
SET 0,H		CB C4          SET 0,L		CB C5



SET 1,(HL)	CB CE          SET 1,(IX+d)	DD CB d1 CE
SET 1,(IY+d)	ED CB d1 CE    SET 1,A		CB CF
SET 1,B		CB C8          SET 1,C		CB C9
SET 1,D		CB CA          SET 1,E		CB CB
SET 1,H		CB CC          SET 1,L		CB CD



SET 2,(HL)	CB D6          SET 2,(IX+d)	DD CB d1 D6
SET 2,(IY+d)	ED CB d1 D6    SET 2,A		CB D7
SET 2,B		CB D0          SET 2,C		CB D1
SET 2,D		CB D2          SET 2,E		CB D3
SET 2,H		CB D4          SET 2,L		CB D5


SET 3,(HL)	CB DE          SET 3,(IX+d)	DD CB d1 DE
SET 3,(IY+d)	ED CB d1 DE    SET 3,A		CB DF
SET 3,B		CB D8          SET 3,C		CB D9
SET 3,D		CB DA          SET 3,E		CB DB
SET 3,H		CB DC          SET 3,L		CB DD


SET 4,(HL)	CB E6          SET 4,(IX+d)	DD CB d1 E6
SET 4,(IY+d)	ED CB d1 E6    SET 4,A		CB E7
SET 4,B		CB E0          SET 4,C		CB E1
SET 4,D		CB E2          SET 4,E		CB E3
SET 4,H		CB E4          SET 4,L		CB E5


SET 5,(HL)	CB EE          SET 5,(IX+d)	DD CB d1 EE
SET 5,(IY+d)	ED CB d1 EE    SET 5,A		CB EF
SET 5,B		CB E8          SET 5,C		CB E9
SET 5,D		CB EA          SET 5,E		CB EB
SET 5,H		CB EC          SET 5,L		CB ED


SET 6,(HL)	CB F6          SET 6,(IX+d)	DD CB d1 F6
SET 6,(IY+d)	ED CB d1 F6    SET 6,A		CB F7
SET 6,B		CB F0          SET 6,C		CB F1
SET 6,D		CB F2          SET 6,E		CB F3
SET 6,H		CB F4          SET 6,L		CB F5


SET 7,(HL)	CB FE          SET 7,(IX+d)	DD CB d1 FE
SET 7,(IY+d)	ED CB d1 FE    SET 7,A		CB FF
SET 7,B		CB F8          SET 7,C		CB F9
SET 7,D		CB FA          SET 7,E		CB FB
SET 7,H		CB FC          SET 7,L		CB FD


SLA (HL)	CB 26          SLA (IX+d)	DD CB d1 26
SLA (IY+d)	ED CB d1 26    SLA A		CB 27
SLA B		CB 20          SLA C		CB 21
SLA D		CB 22          SLA E		CB 23
SLA H		CB 24          SLA L		CB 25


SRA (HL)	CB 2E          SRA (IX+d)	DD CB d1 2E
SRA (IY+d)	ED CB d1 2E    SRA A		CB 2F
SRA B		CB 28          SRA C		CB 29
SRA D		CB 2A          SRA E		CB 2B
SRA H		CB 2C          SRA L		CB 2D


SRL (HL)	CB 3E          SRL (IX+d)	DD CB d1 3E
SRL (IY+d)	ED CB d1 3E    SRL A		CB 3F
SRL B		CB 38          SRL C		CB 39
SRL D		CB 3A          SRL E		CB 3B
SRL H		CB 3C          SRL L		CB 3D


SUB (HL)	96             SUB (IX+d)	DD 96 d1 
SUB (IY+d)	ED 96 d1       SUB A		97
SUB B		90             SUB C		91
SUB D		92             SUB E		93
SUB H		94             SUB L		95
SUB n		n1

XOR (HL)	AE             XOR (IX+d)	DD AE d1 
XOR (IY+d)	ED AE d1       XOR A		AF
XOR B		A8             XOR C		A9
XOR D		AA             XOR E		AB
XOR H		AC             XOR L		AD
XOR n		EE n1


*******************************************************************


